Fiche de données de sécurité

 RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.	

 1.1. Identificateur de produit.	
 Code:	CSL3000-35601778	
 Dénomination.	PROFESSIONAL PRODUIT DÉGRAISSANT - DÉTACHANT 	

 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.	
 Dénomination supplèmentaire.		

 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.	
 Raison Sociale.	DIANOS SRL 	
 Adresse.	VIA S. PELLICO 19 	
 Localité et Etat.	20093  COLOGNO MONZESE (MI) 	
 	ITALIA 	
 	Tél. +39022542933 	
 	Fax +390227300792 	
 Courrier de la personne compétente,.		
 personne chargée de la fiche de données de sécurité.	massimo.zibra@dianos.net 	

 1.4. Numéro d'appel d'urgence.	
 Pour renseignements urgents s'adresser à.	+39022542933 – LUN-VEN 9.00-18.00	

 RUBRIQUE 2. Identification des dangers.	

 2.1. Classification de la substance ou du mélange.	

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs. 
D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:
 Irritation oculaire, catégorie 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	
 Irritation cutanée, catégorie 2	H315	Provoque une irritation cutanée.	

 2.2. Éléments d'étiquetage.	

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

 Pictogrammes de danger:		

 Mentions d'avertissement:	Attention	

Mentions de danger:

 H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	
 H315	Provoque une irritation cutanée.	

Conseils de prudence:

 P101	En cas de consultation d`un médecin, garder à disposition le récipient ou l`étiquette.	
 P102
 P103	Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation	
 P280	Porter gants de protection /des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux / du visage.	
 P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l`eau 	
 P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l`eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.	
 P332+P313	En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin	

Composants conformes au Réglementation (CE) No. 648/2004

 Inférieur à 5%	agents de surface anioniques	

Amyl Cinnamal, Benzyl Salicilate, Limonene

 2.3. Autres dangers.	

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

 RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants.	

 3.1. Substances.	

Informations non pertinentes.

 3.2. Mélanges.	

Contenu:

Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
 Identification.		Classification 1272/2008 (CLP).		
 INERT				
 CAS.   -	50 ≤ x <  100			
 CE.   -				
 INDEX.   -				
 2-BUTOXYETHANOL				
 CAS.   111-76-2	10 ≤ x <  15	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315		
 CE.   203-905-0				
 INDEX.   603-014-00-0				
 1-ETOSSI-2-PROPANOLO				
 CAS.   1569-02-4	5 ≤ x <  15	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336		
 CE.   216-374-5				
 INDEX.   603-177-00-8				
 2-PROPANOL				
 CAS.   67-63-0	1 ≤ x <  5	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336		
 CE.   200-661-7				
 INDEX.   603-117-00-0				
 ETHANOLAMINE				
 CAS.   141-43-5	0,5 ≤ x <  1	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335		
 CE.   205-483-3				
 INDEX.   603-030-00-8				

 RUBRIQUE 4. Premiers secours.	

 4.1. Description des premiers secours.	

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au moins 30/60 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.
PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Consulter aussitôt un médecin.
INGESTION: Faire boire dans la plus grande quantité possible. Consulter aussitôt un médecin. Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin.
INHALATION: Appeler aussitôt un médecin. Amener la personne à l`air libre loin du lieu de l`accident. En cas d`arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Adopter les précautions appropriées pour le secouriste.

 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.	

Aucune information spécifique n`est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.
Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.	

Informations non disponibles.

 RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie.	

 5.1. Moyens d'extinction.	

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d`extinction sont les suivants 
: anhydride carbonique, mousse et poudre chimique. Pour les fuites et les déversements de produit qui n`ont pas pris feu, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et pour protéger les personnes œuvrant à l`arrêt de la fuite.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Ne pas utiliser de jets d'eau. L'eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d'éclatement et d'explosion.

 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.	

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
L'exposition au feu des récipients peut en augmenter la pression au point de les exposer à un risque d'explosion. Éviter de respirer les produits de combustion.

 5.3. Conseils aux pompiers.	

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

 RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.	

 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.	

Endiguer la fuite en l'absence de danger.
Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement.	

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.	

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utiliser un appareil anti-déflagration. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l`aide d`un matériau absorbant inerte.
Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

 6.4. Référence à d'autres rubriques.	

D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

 RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage.	

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.	

Garantir un système de mise à terre approprié pour les installations et pour les personnes. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les éventuels poussières, vapeurs ou aérosols. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l`utilisation. Se laver les mains après utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.	

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver dans un lieu aéré et sec, loin de sources d'amorçage. Maintenir les récipients hermétiquement fermés. Maintenir le produit dans des conteneurs clairement étiquetés. Éviter le réchauffement. Éviter les chocs violents. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).	

Informations non disponibles.

 RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle.	

 8.1. Paramètres de contrôle.	

Références Réglementation:

 DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012	
 FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits	
 ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
 EU	OEL EU	Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE.	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2016	

 2-BUTOXYETHANOL	
 Valeur limite de seuil.	
 Type	état	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	  49	  10	 196	  40	PEAU.		
 MAK	DEU	  49	  10	  98	  20	PEAU.		
 VLEP	FRA	  49	  10	 246	  50	PEAU.		
 WEL	GBR	 123	  25	 246	  50	PEAU.		
 VLEP	ITA	  98	  20	 246	  50	PEAU.		
 OEL	EU	  98	  20	 246	  50	PEAU.		
 TLV-ACGIH		  97	  20					

 1-ETOSSI-2-PROPANOLO	
 Valeur limite de seuil.	
 Type	état	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 TLV-ACGIH		 200	   0	   0	   0			

 2-PROPANOL	
 Valeur limite de seuil.	
 Type	état	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	 500	 200	1000	 400			
 MAK	DEU	 500	 200	1000	 400			
 VLEP	FRA			 980	 400			
 WEL	GBR	 999	 400	1250	 500			
 TLV-ACGIH		 492	 200	 983	 400			

 ETHANOLAMINE	
 Valeur limite de seuil.	
 Type	état	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	 5,1	   2	10,2	   4	PEAU.		
 MAK	DEU	 5,1	   2	10,2	   4			
 VLEP	FRA	 2,5	   1	 7,6	   3	PEAU.		
 WEL	GBR	 2,5	   1	 7,6	   3	PEAU.		
 VLEP	ITA	 2,5	   1	 7,6	   3	PEAU.		
 OEL	EU	 2,5	   1	 7,6	   3	PEAU.		
 TLV-ACGIH		 7,5	   3	  15	   6			

Légende:

(C) = CEILING   ;   INHALA = Part inhalable   ;   RESPIR = Part respirable   ;   THORAC = Part thoracique.

 8.2. Contrôles de l'exposition.	

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié. Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d`urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374).
Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.
Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DES PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX
Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d`une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, Il est recommandé de faire usage d`un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation. (réf. norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou de vapeurs contenant des particules (aérosol, fumes, brumes, etc.), il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné.
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l`exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d`urgence, faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d`un respirateur à prise d`air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE.

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement.

 RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques.	

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.	

 Etat Physique	liquide	
 Couleur	rose	
 Odeur	caractéristique	
 Seuil olfactif.	n.d.	
 pH.	11,0+/-0,5	
 Point de fusion ou de congélation.	Non disponible.	
 Point initial d`ébullition.	100 °C.	
 Intervalle d`ébullition.	n.d.	
 Point d`éclair.		
 Taux d`évaporation	n.d.	
 Inflammabilité de solides et gaz	n.d.	
 Limite infer.d'inflammab.	46 °C.	
 Limite super.d'inflammab.	n.d.	
 Limite infer.d'explosion.	n.d.	
 Limite super.d'explosion.	Non disponible.	
 Pression de vapeur.	Non disponible.	
 Densité de vapeur	Non disponible.	
 Densité relative.	0,98	
 Solubilité	totale	
 Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non disponible.	
 Température d`auto-inflammabilité.	Non disponible.	
 Température de décomposition.	Non disponible.	
 Viscosité	Non disponible.	
 Propriétés explosives	Non disponible.	
 Propriétés comburantes	Non disponible.	

 9.2. Autres informations.	

 Total solides (250°C / 482°F)	82,88 %	
 VOC (Directive 2010/75/CE) :	0	
 VOC (carbone volatil) :	0	
 
Ce produit ne favorise pas la combustion		

 RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité.	

 10.1. Réactivité.	

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

2-BUTOXYETHANOL
Se décompose sous l`effet de la chaleur.

 10.2. Stabilité chimique.	

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

 10.3. Possibilité de réactions dangereuses.	

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

2-BUTOXYETHANOL
Peut réagir dangereusement avec: aluminium,agents oxydants.Forme des peroxydes avec: air.

ETHANOLAMINE
Peut réagir dangereusement avec: acrylonitrile,chloro-époxypropane,acide chloro-sulfurique,chlorure d`hydrogène,composés fer-soufre,acide acétique,anhydride acétique,oxyde de mésityle,acide nitrique,acide sulfurique,acides forts,acétate de vinyle,nitrate de cellulose.

 10.4. Conditions à éviter.	

Éviter le réchauffement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter toute source d`ignition.

2-BUTOXYETHANOL
Éviter l`exposition à: sources de chaleur,flammes nues.

ETHANOLAMINE
Éviter l`exposition à: air,sources de chaleur.

 10.5. Matières incompatibles.	

ETHANOLAMINE
Incompatible avec: fer,acides forts,forts oxydants.

 10.6. Produits de décomposition dangereux.	

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

2-BUTOXYETHANOL
Peut dégager: hydrogène.

ETHANOLAMINE
Peut dégager: oxydes d'azote,oxydes de carbone.

 RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques.	

En l`absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.
Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l`exposition au produit.

 11.1. Informations sur les effets toxicologiques.	

TOXICITÉ AIGUË.

LC50 (Inhalation - vapeurs) du mélange:> 20 mg/l
LC50 (Inhalation - aérosols / poussières) du mélange:Non classé (aucun composant important).
LD50 (Oral) du mélange:>2000 mg/kg
LD50 (Dermal) du mélange:>2000 mg/kg

2-BUTOXYETHANOL
LD50 (Or.).615 mg/kg Rat
LD50 (Der).405 mg/kg Rabbit
LC50 (Inh).2,2 mg/l/4h Rat

2-PROPANOL
LD50 (Or.).4710 mg/kg Rat
LD50 (Der).12800 mg/kg Rat
LC50 (Inh).72,6 mg/l/4h Rat

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE.
Provoque une irritation cutanée.
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE.
Provoque une sévère irritation des yeux.
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
CANCÉROGÉNICITÉ.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
DANGER PAR ASPIRATION.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
 RUBRIQUE 12. Informations écologiques.	

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

 12.1. Toxicité.	
Informations non disponibles.

 12.2. Persistance et dégradabilité.	

 2-BUTOXYETHANOL			
 Solubilité dans l'eau.		1000 - 10000 mg/l	
Rapidement Biodégradable.

 ETHANOLAMINE			
 Solubilité dans l'eau.		1000 - 10000 mg/l	
Rapidement Biodégradable.

 2-PROPANOL			
Rapidement Biodégradable.

 12.3. Potentiel de bioaccumulation.	

 2-BUTOXYETHANOL			
 Coefficient de répartition 
: n-octanol/eau.		0,81 	

 ETHANOLAMINE			
 Coefficient de répartition 
: n-octanol/eau.		-2,3 	

 2-PROPANOL			
 Coefficient de répartition 
: n-octanol/eau.		0,05 	

 12.4. Mobilité dans le sol.	

 ETHANOLAMINE			
 Coefficient de répartition 
: sol/eau.		-0,5646 	

 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.	

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

 12.6. Autres effets néfastes.	

Informations non disponibles.

 RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination.	

 13.1. Méthodes de traitement des déchets.	

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

 RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport.	

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

14.1. Numéro ONU.

Non applicable.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU.

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport.

Non applicable.

14.4. Groupe d'emballage.

Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement.

Non applicable.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur.

Non applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC.

Informations non pertinentes.

 RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation.	

 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.	

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE 
: 

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.

Produit.
 Point.	3		

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage supérieur à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.

Substances sujettes à l`obligation de notification d`exportation Reg. (CE) 649/2012 
:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam 
:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm 
:

Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

Règlement (CE) No. 648/2004.

Composants conformes au Réglementation (CE) No. 648/2004.

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique.	

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

 RUBRIQUE 16. Autres informations.	

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

 Flam. Liq. 2	Liquide inflammable, catégorie 2		
 Flam. Liq. 3	Liquide inflammable, catégorie 3		
 Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, catégorie 4		
 Skin Corr. 1B	Corrosion cutanée, catégorie 1B		
 Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, catégorie 2		
 Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, catégorie 2		
 STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3		
 H225	Liquide et vapeurs très inflammables.		
 H226	Liquide et vapeurs inflammables.		
 H302	Nocif en cas d`ingestion.		
 H312	Nocif par contact cutané.		
 H332	Nocif par inhalation.		
 H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.		
 H319	Provoque une sévère irritation des yeux.		
 H315	Provoque une irritation cutanée.		
 H335	Peut irriter les voies respiratoires.		
 H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.		

LÉGENDE:
- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE NUMBER: Numéro d`identification dans l`ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d`étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l`Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d`immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numéro d`identification dans l`Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d`exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d`exposition
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA STEL: Limite d`exposition à court terme
- TWA: Limite d`exposition moyenne pondérée
- VOC: Composé organique volatile
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Règlement (UE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet Agence ECHA
Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l`utilisation de produits chimiques.

Modifications par rapport à la révision précédente.
Des mofidications ont été apportées aux sections suivantes:
02.