Fiche de données de sécurité

 RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise	

 1.1. Identificateur de produit	
 Code:	CSC3801-35601785 	
 Dénomination	PROFESSIONAL - LUSTRANT INOX ET HOTTES 	

 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées	
 Dénomination supplèmentaire	Lustrant	

 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité	
 Raison Sociale	DIANOS SRL 	
 Adresse	VIA S. PELLICO 19 	
 Localité et Etat	20093  COLOGNO MONZESE (MI) 	
 	ITALIA 	
 	Tél. +39022542933 	
 	Fax +390227300792 	
 Courrier de la personne compétente,		
 personne chargée de la fiche de données de sécurité.	massimo.zibra@dianos.net 	

 1.4. Numéro d'appel d'urgence	
 Pour renseignements urgents s'adresser à	+39022542933 – lun-ven 9.00-18.00	

 RUBRIQUE 2. Identification des dangers	

 2.1. Classification de la substance ou du mélange	

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).
Néanmoins, contenant des substances dangereuses à une concentration telle qu'elle doit être déclarée à la section 3, le produit nécessite une fiche des données de sécurité contenant des informations appropriées, conformémemt au Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.
Classification e indication de danger:

 2.2. Éléments d'étiquetage	

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

 Pictogrammes de danger:	--	

 Mentions d'avertissement:	--	

Mentions de danger:

 	--	

Conseils de prudence:

 P101	En cas de consultation d`un médecin, garder à disposition le récipient ou l`étiquette.	
 P102	Tenir hors de portée des enfants.	
 P103	Lire l`étiquette avant utilisation.	

Composants conformes au Réglementation (CE) No. 648/2004

 Inférieur à 5%	agents de surface anioniques	

 2.3. Autres dangers	

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

 RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants	

 3.1. Substances	

Informations non pertinentes

 3.2. Mélanges	

Contenu:

Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
 Identification	x = Conc. %	Classification 1272/2008 (CLP)		
 INERT				
 CAS	50 ≤ x <  100			
 CE				
 INDEX   -				
 2-PROPANOL				
 CAS   67-63-0	1 ≤ x <  5	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336		
 CE   200-661-7				
 INDEX   603-117-00-0				

 RUBRIQUE 4. Premiers secours	

 4.1. Description des premiers secours	

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au moins 30/60 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.
PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Consulter aussitôt un médecin.
INGESTION: Faire boire dans la plus grande quantité possible. Consulter aussitôt un médecin. Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin.
INHALATION: Appeler aussitôt un médecin. Amener la personne à l`air libre loin du lieu de l`accident. En cas d`arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Adopter les précautions appropriées pour le secouriste.

 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés	

Aucune information spécifique n`est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires	

Informations non disponibles

 RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie	

 5.1. Moyens d'extinction	

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d`extinction sont les suivants 
: anhydride carbonique, mousse et poudre chimique. Pour les fuites et les déversements de produit qui n`ont pas pris feu, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et pour protéger les personnes œuvrant à l`arrêt de la fuite.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Ne pas utiliser de jets d'eau. L'eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d'éclatement et d'explosion.

 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange	

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
L'exposition au feu des récipients peut en augmenter la pression au point de les exposer à un risque d'explosion. Éviter de respirer les produits de combustion.

 5.3. Conseils aux pompiers	

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

 RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle	

 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	

Endiguer la fuite en l'absence de danger.
Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement	

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage	

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utiliser un appareil anti-déflagration. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l`aide d`un matériau absorbant inerte.
Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

 6.4. Référence à d'autres rubriques	

D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

 RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage	

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	

Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d'allumettes ou de briquet. Les vapeurs peuvent prendre feu par explosion: éviter toute accumulation de vapeurs en laissant ouvertes portes et fenêtres et en assurant une bonne aération (courant d'air). Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s'accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas d'amorçage, avec le danger de retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Brancher à une prise de terre dans le cas d`emballages de grandes dimensions durant les opérations de transvasement et veiller au port de chaussures antistatiques. La forte agitation et l'écoulement vigoureux du liquide dans les tuyaux et les appareillages peuvent provoquer la formation et l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter le risque d'incendie et d'explosion, ne jamais utiliser d'air comprimé lors du déplacement du produit. Ouvrir les récipients avec précaution: ils peuvent être sous pression. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l`utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source d'ignition. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	

Informations non disponibles

 RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle	

 8.1. Paramètres de contrôle	

Références Réglementation:

 DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012	
 FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2016	

 2-PROPANOL	
 Valeur limite de seuil	
 Type	état	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	 500	 200	1000	 400			
 MAK	DEU	 500	 200	1000	 400			
 VLEP	FRA			 980	 400			
 WEL	GBR	 999	 400	1250	 500			
 TLV-ACGIH		 492	 200	 983	 400			

Légende:

(C) = CEILING   ;   INHALA = Part inhalable   ;   RESPIR = Part respirable   ;   THORAC = Part thoracique.

 8.2. Contrôles de l'exposition	

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.
Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374).
Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.
Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DES PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX
Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d`une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, Il est recommandé de faire usage d`un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation. (réf. norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou de vapeurs contenant des particules (aérosol, fumes, brumes, etc.), il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné.
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l`exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d`urgence, faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d`un respirateur à prise d`air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement.

 RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques	

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles	

 Etat Physique	liquide visqueux	
 Couleur	Blanc	
 Odeur	caractéristique	
 Seuil olfactif	Non disponible	
 pH	7,5	
 Point de fusion ou de congélation	Non disponible	
 Point initial d`ébullition	Non disponible	
 Intervalle d`ébullition	Non disponible	
 Point d`éclair		
 Taux d`évaporation	Non disponible	
 Inflammabilité de solides et gaz	Non disponible	
 Limite infer.d'inflammab.	Non disponible	
 Limite super.d'inflammab.	Non disponible	
 Limite infer.d'explosion	Non disponible	
 Limite super.d'explosion	Non disponible	
 Pression de vapeur	Non disponible	
 Densité de vapeur	Non disponible	
 Densité relative	1,01	
 Solubilité	partiellement soluble	
 Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non disponible	
 Température d`auto-inflammabilité	Non disponible	
 Température de décomposition	Non disponible	
 Viscosité	Non disponible	
 Propriétés explosives	Non disponible	
 Propriétés comburantes	Non disponible	

 9.2. Autres informations	

 Total solides (250°C / 482°F)	0,41 %	
 VOC (Directive 2010/75/CE) :	3,10 %    -    31,15    g/litre	
 VOC (carbone volatil) :	1,84 %    -    18,45    g/litre	

 RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité	

 10.1. Réactivité	

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

 10.2. Stabilité chimique	

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

 10.3. Possibilité de réactions dangereuses	

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

 10.4. Conditions à éviter	

Éviter le réchauffement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter toute source d`ignition.

 10.5. Matières incompatibles	

Informations non disponibles

 10.6. Produits de décomposition dangereux	

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

 RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques	

 11.1. Informations sur les effets toxicologiques	

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations
Informations non disponiblesInformations non disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables
Informations non disponiblesInformations non disponibles

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Informations non disponiblesInformations non disponibles

Effets interactifs
Informations non disponiblesInformations non disponibles

TOXICITÉ AIGUË
LC50 (Inhalation - vapeurs) du mélange:LC50 (Inhalation - vapeurs) du mélange:
Non classé (aucun composant important)
LC50 (Inhalation - aérosols / poussières) du mélange:LC50 (Inhalation - aérosols / poussières) du mélange:
Non classé (aucun composant important)
LD50 (Oral) du mélange:LD50 (Oral) du mélange:
Non classé (aucun composant important)
LD50 (Dermal) du mélange:LD50 (Dermal) du mélange:
Non classé (aucun composant important)

2-PROPANOL
4710 mg/kg Rat
LD50 (Or.)
12800 mg/kg Rat
LD50 (Der)
72,6 mg/l/4h Rat
LC50 (Inh)

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de dangerNe répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

 RUBRIQUE 12. Informations écologiques	

 12.1. Toxicité	
Informations non disponibles

 12.2. Persistance et dégradabilité	

 2-PROPANOL			
Rapidement Biodégradable

 12.3. Potentiel de bioaccumulation	

 2-PROPANOL			
 Coefficient de répartition 
: n-octanol/eau		0,05 	

 12.4. Mobilité dans le sol	

Informations non disponibles

 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB	

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

 12.6. Autres effets néfastes	

Informations non disponibles

 RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination	

 13.1. Méthodes de traitement des déchets	

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux non dangereux.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

 RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport	

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

14.1. Numéro ONU

Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable

14.4. Groupe d'emballage

Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Non applicable

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Informations non pertinentes

 RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation	

 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement	

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE 
: Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Aucune

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage supérieur à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l`obligation de notification d`exportation Reg. (CE) 649/2012 
:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam 
:

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm 
:

Aucune

Contrôles sanitaires

Informations non disponibles

Règlement (CE) No. 648/2004

Composants conformes au Réglementation (CE) No. 648/2004

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique	

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

 RUBRIQUE 16. Autres informations	

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

 Flam. Liq. 2	Liquide inflammable, catégorie 2		
 Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, catégorie 2		
 STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3		
 H225	Liquide et vapeurs très inflammables.		
 H319	Provoque une sévère irritation des yeux.		
 H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.		

LÉGENDE:
- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE NUMBER: Numéro d`identification dans l`ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d`étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l`Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d`immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numéro d`identification dans l`Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d`exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d`exposition
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA STEL: Limite d`exposition à court terme
- TWA: Limite d`exposition moyenne pondérée
- VOC: Composé organique volatile
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Règlement (UE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé
Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l`utilisation de produits chimiques.

Modifications par rapport à la révision précédente.
Des mofidications ont été apportées aux sections suivantes:
02 / 04 / 09 / 11 / 12.