Akku program változásai


2007.11.05. Ver 4.27
- Mérési paraméterek és eredmények szétválasztása

2007.10.28. Ver 4.26
- Nagyteszter fejlécmódosítás
- Nagyításnál a léptetőgombok javítva

2007.10.11. Ver 4.25
- Kivágás után az előírásgörbe eltüntetve és a hiba javítva ami kivágáskor jelentkezett
- A jegyzőkönyv a fő grafikon mérete szerint jelenik meg.

2007.09.28. Ver 4.24
- Bővíthető fejléc kezelése
- Üresjárási feszültség befűzése

2007.09.17. Ver 4.23
- C20 Kapacitás kiíratása a mért helyett

2007.09.16. Ver 4.22
- Mentési és visszatöltési problémák javítása, ha közben időalap váltás történt
- Az előírásgörbéket teljesen kirajzolja a program akkor is, ha "belelóg" a töltésbe
- Új paraméterek automatikus észlelése a fejlécben (Beállított kisütési idő, beállított feszültség)
- Az új betöltött paraméterek megjelenítése a riportban, valamint a korrekciós számok eltűntetése

2007.06.25. Ver 4.21
- Töltés-kisütés váltásnál a szünet kiszedve mindenhonnan

2007.06.20. Ver 4.20
- Töltés-kisütés váltásnál a szünet kiszedve
- Csak töltés esetén az előírás grafikon eltűntetve

2007.06.19. Ver 4.19
- On-line teszter adatkezdet javítása

2007.06.13. Ver 4.18
- Az on-line előírás görbék javítása

2007.06.12. Ver 4.17
- On-line módban a kisütő áram értéke javítva
- Az on-line kisütőnél az előírás görbék is megjelennek

2007.05.30. Ver 4.16
- 1 beolvasott adatnál is jól működik a paraméterek megjelenítése

2007.05.16. Ver 4.15
- Soros port sebességeinek bővítése
- A folyamatjelző sáv kikapcsolása és helyettesítése

2007.05.02. Ver 4.14
- Az on-line teszternél a paraméterek generálásának teljes átalakítása
- Ablaklecsukásnál a teljes program eltűnik.
- Töltés/kisütés színezés a riportban szinkronizálva

2007.04.15. Ver 4.12
- Az on-line teszternél a kisütő áramnál a maximumot veszi
- Az on-line teszternél a mérési paraméterek megjelenítésének korrigálása
- 3 Olvasási gomb nyelvválasztási probléma javítása

2007.04.14. Ver 4.11
- On-line tesztnél a kezdő skála max 16V
- On-line tesztnél az alsó határgörbe fix 12V-nál indul

2007.04.12. Ver 4.10
- Előírás görbe bedrótozva 12V-ra
- Töltés/kisütés váltás színek fixen igazítva
- On-line üzemmódban 5 másodperc szünet után egy üzenetet jelenít meg

2007.04.05. Ver 4.09
- 3 Olvasási funkció beépítése a menübe
- Előírás görbe kiiktatása a riportból

2007.03.24. Ver 4.08B3
- Az áram grafikon kikapcsolható
- Három egymás utáni olvasás funkció
- Az offline beolvasáskor az előírás görbék eltűntetve

2007.03.24. Ver 4.08B1
- Automatikus továbblépés a betöltés után
- "Következő" adat üzenet küldése automatikusan a betöltő form megnyitásakor

2007.02.26. Ver 4.07
- Töltés kisütés váltás javítása

2007.02.25. Ver 4.06
- Decimális elválasztó egységesítése
- Nagyításnál nem a megfelelő részről készült a jegyzőkönyv
- grafikon levágási probléma

2007.02.21. Ver 4.05
- 100A-os kisütők korrekcióinak módosítása

2007.02.20. Ver 4.04
- Elcsúszások javítása

2007.02.19. Ver 4.03
- Nagyteszter beolvasási probléma javítása
- Időalap váltáskor a fókusz a grafikonra vált

2007.02.01. Ver 4.02
- On-Line beolvasás fordítási problémák javítása
- On-Line beolvasásnál alapértelmezett a perc
- On-Line beolvasás betöltésnél nem jelentek meg a határgörbék

2006.11.07. Ver 4.01
- On-Line beolvasás teljes változat

2006.11.05. Ver 4.0B2
- On-Line beolvasás teszt 4

2006.10.24. Ver 4.0B1
- On-Line beolvasás teszt 3
- Folyamatos teszter utólagos beolvasás
- Excel import megszűntetése
- Excel export módosítása

2006.10.24. Ver 3.7B2
- On-Line beolvasás teszt 2

2006.10.11. Ver 3.7B1
- On-Line beolvasás teszt 1

2006.06.20. Ver 3.60
- Fejléc kiküldés funkció beépítve
- Mintavételi idő számítás módosítása

2006.02.24. Ver 3.55
- 36V-os kisütő javítás

2006.02.23. Ver 3.54
- 36V-os és 48V-os 100A-es kisütő bevezetése

2006.02.06. Ver 3.53
- 24V-os kisütő feszültségszorzó felezése
- Mérési sorszám bevezetése (Megjelenítés, mentés, betöltés, jegyzőkönyv, export...)

2005.09.20. Ver 3.52
- Debug adatszámláló kivétele

2005.09.19. Ver 3.51
- Beolvasási végjel detektálási hiba javítása

2005.09.18. Ver 3.5
- Új PIC-nek megfelelő betöltés javítása

2005.09.06. Ver 3.5B1
- Új PIC-nek megfelelő betöltés
- Cellaszám bevezetése (Megjelenítés, mentés, betöltés, jegyzőkönyv, export...)

2005.06.08. Ver 3.41
- Energia korrekció kiiktatva

2005.06.08. Ver 3.4
- Maximum skála korrigálása az áram tengelyen

2005.05.18. Ver 3.4B2
- Korrigálja az energiát és a kisütési áram paramétereket is.

2005.05.16. Ver 3.4B1
- Több műszer összekapcsolásának korrekciója

2005.02.08. Ver 3.31
- "InvertPram" alapértelmezése NO, ha nincs az ini-ben

2004.11.14. Ver 3.3
- 12V100A kisütő betöltés módosítása
- Hibás fejléc csapdázása
- ARP mentés/betöltés javítása

2004.07.26. Ver 3.24
- Fix magyar szövegek korrekciója

2004.07.17. Ver 3.23
- Időalap box javítása betöltéskor

2004.06.28. Ver 3.22
- Feliratok frissítése betöltéskor

2004.06.27. Ver 3.21
- "V" ás "A" feliratok az ini-ben

2004.06.24. Ver 3.2
- Az ini-be bevezetve az "InvertParam" ami megfordítja a fejlécet ("YES"-re)

2004.06.17. Ver 3.2B1
- Teszter eltérő volt és fesz esetén a kevesebb adattal számol és nem veszi hibának

2004.05.05. Ver 3.14
- Kis 24V-os teszter korrekció módosítás
- X tengely skála simítása

2004.05.01. Ver 3.13
- Kimaradt (Kicsit babonás vagyok :))

2004.04.25. Ver 3.12
- Kis 24V-os teszter korrekció módosítás
- X tengely skála simítása

2004.04.07. Ver 3.11
- Kommunikáció stabilitás javítása
- Kis teszter X tengely felirat javítása

2004.04.04. Ver 3.10
- Időskála-kezelés átprogramozása

2004.03.29. Ver 3.00
- Kommunikációs sebesség hibáinak javítása
- Kis teszter korrekció javítása
- Mentési/betöltési problémák javítása

2004.03.18. Ver 3 BETA5
- Nagyítás utáni visszaállítási hiba javítása
- Mérési információ rossz időpontot jelölt órás időtengelynél
- Időcímkék egységes hosszra alakítása az egyenletesebb skálázás miatt

2004.03.17. Ver 3 BETA4
- Kivághatóak a nagyított adatok
- Egérgörgő letiltva a grafikonnál

2004.03.12. Ver 3 BETA3
- Nagy teszter: állítható időtengely
- Választható adatátviteli sebesség

2004.02.27. Ver 3 BETA2
- Nagy teszter kommunikáció teszt
- Adatexport fix magyar szöveg javítása

2004.02.20. Ver 3 BETA
- Nagy teszter kommunikáció teszt

2003.12.02. Ver 2.11
- Nyomtatási beállítás javítása
- Betűkészlet egységesítése a beviteli mezőknél (Default CharSet)

2003.11.21. Ver 2.10
- $FF és $00 karakterek kiszűrése a fejlécből

2003.09.29. Ver 2.09
- 12/24V korrekció módosítás

2003.09.19. Ver 2.08
- Nyelvváltási probléma javítása

2003.09.18. Ver 2.07
- A tengelyparamétereket mindíg elmeni és visszatölti
- Visszatöltési hiba javítva az áram maximumnál

2003.09.15. Ver 2.06
- A nagyításnál is a teljes adatsort menti és nagyítva tölti vissza
- Korrekciónál figyelmezteti a felhasználót
- Logo mutatása belépéskor 3 mp-ig

2003.09.10. Ver 2.05
- Grafikon beállításainál a help javítva
- "Általános információ" menüpont törölve

2003.09.07. Ver 2.04
- Fix magyar kifejezések törlése

2003.09.03. Ver 2.03
- Fekete/fehér riportváltás javítva
- A rácsháló a feszültségtengely alapján osztódik ki
- Skálázás mV-ban, ill. mA-ben
- Nyelvváltásnál eltűntek a grafikon méretező ikonjai: javítva
- A help file neve beállítható az ini-ben
- Az utoljára mentett, vagy betöltött mérés útvonalát a program megjegyzi

2003.08.21. Ver 2.02
- Az AKP file mentési problémája javítva
- Az ablakok közt lehet váltani a menüben is
- A kinagyított grafikonrészben korrigálásra kerül a töltés/kisütés váltás kezdete is
- A megjegyzés maximálva 17 sorra
- A beépített LOGO képből a magyar szöveg eltávolítva

2003.08.18. Ver 2.01
- Grafikon töltés/kisütés váltás színezés file-betöltés után is megtörténik
- A jegyzőkönyv mérési paraméterei tabulálva vannak (+betűtípus váltás)
- A cégnevet elmenti az alapértelmezettek közé
- A grafikon módosítás állapotkezelésének átdolgozása
- A program elmenti és visszatölti a logó képet is

2003.08.18. Ver 2.00
- Első változat