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160马力液力干地推土机 GTY160

160HP Hydraulic Standard Type Bulldozer GTY160
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适用范围：

GTY160液力传动推土机，具有科技含量高、设计先进合理、功率强劲、生产效率高等特点，能适应更加恶劣的作业环境，保养维修方便。

主要适用于公路，铁路，矿山，机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其他散料作业，是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。

Scope of Application:

GTY160 hydraulic transmission bulldozer has the features of high technology, advanced design, strong power and high efficiency, etc. It can adapt to more harsh working environment and is convenient for maintenance and repair.

It is mainly applied to the push, excavation, backfilling earthwork and other bulk materials operations of roads, railways, mines, airports, etc. It is an indispensable mechanical equipment for national defense engineering, mine construction, urban and rural road construction and water conservancy construction.

产品特点：

•搭配潍柴发动机，动力强劲，易于维护，具备燃烧效率高等优点。

•变速箱采用行星齿轮结构，通过操纵液压控制阀来实现前进、后退及各种变速。结构形式为行星齿轮，多片离合器，液压结合强制润滑式，共分前进三档和后退三档。

•闭式系统，使水箱压力保持特定值，可提高冷却水的蒸发温度及散热效率，风扇动力来自于发动机，强制送风更增冷却效果。

•主流的14MPa工作液压系统，工作稳定，具有过载保护功能，可大幅减少液压元器件的故障率。

•整车防水型接插件，新型继电器和注塑仪表的使用可有效免除电气系统故障，仪表箱集空调、电器、仪表为一体，更加美观高档。

•全箱型结构的主机架采用钢板焊接全箱型整体式结构，与后桥箱焊接为一体，具备较高的承载冲击载荷和抗弯扭的能力，高质量焊缝确保主机架具有全寿命周期。

•八字梁摆动式、平衡梁悬挂结构，连接机架及行走系统，可将作业时的工作载荷和冲击载荷传递到主机架上，有效提高了小型推土机在复杂工况作业时的稳定性。

•标配的直倾推土铲具有强大的切削力，三齿松土器可用于粘土、硬化的冻土等土层的疏松，具备高效的工作效率和超强的穿透力。

Main Features:

•A WEICHAI engine which gives you more power and reliability you need. Improved fuel economy over the previous model with strong torque output and low fuel consumption gives you excellent overall fluid efficiency.

•The gearbox uses a planetary gear structure that operates the hydraulic control valve to achieve forward, reverse and various shifts. The structure is planetary gear, multi-plate clutch, hydraulic combined with forced lubrication, which is divided into three forward and three reverse.

•The closed system keeps the tank pressure at a specific value, which can increase the evaporation temperature and heat dissipation efficiency of the cooling water. The fan power comes from the engine, and the forced air supply increases the cooling effect.

•Mainstream 14MPa working hydraulic system,can greatly reduce the failure rate of hydraulic components with overload protection function.

•The use of waterproof connector of the whole vehicle,new relays and injection molding instruments can effectively eliminate the failure of the electrical system. The instrument box integrates air conditioning, electrical appliances and instruments into one, which is more beautiful and luxury.
•The main frame of the full box structure adopts steel plate welded full box type integral structure, which is welded with the rear axle box. It has high impact load bearing capacity and resistance to bending and twisting. High quality weld seam ensures the main frame has a full life cycle.

•The swing type balance beam suspension structure with splayed beam is connected with the frame and traveling system to transmit the working load and impact load to the main frame during working, which effectively improves the stability of small-sized bulldozers under complicated working conditions.

•The standard straight tilt blade features powerful cutting force and the three-shank ripper can be equipped for the ripping of clay and frozen earth, featuring high working efficiency and super-strong penetrating force.
主要技术参数 Main Specifications
	型号 Model
	GTY160

	名称 Type
	 Standard Hydraulic Crawler Type

	发动机型号Model
	WEICHAI WD10G178E25

	发动机排量（L）Displacement
	9.726

	额定功率（kw/rpm）Rated power
	131/1850

	最大扭矩（N.m/rpm）Max.torque
	830/1000-1200

	使用重量 Operating weight (without ripper)
	16.4T

	长×宽×高(mm) Dimension (without ripper)
	4990×3440×3110

	最小离地间隙(mm) Min ground clearance
	405

	接地比压(MPa) Ground pressure
	0.066

	履带中心距（mm） Track gauge
	1880

	铲刀容量(m³) Dozing capacity
	4.5

	铲刀宽度（mm） Blade width
	3440

	铲刀高度（mm） Blade height
	1150

	铲刀提升高度（mm） Blade lifting height
	1095

	铲刀倾斜高度（mm） Height of blade tilt
	400

	最大切削深度（mm） Max drop below ground
	540

	履带板宽度（mm） Track shoe width
	510

	链轨节距（mm） Pitch
	203.2

	链轨节数量 Quantity of track link
	37

	托轮数量 Quantity of Carrier rollers
	4

	支重轮数量 Quantity of Track rollers
	12（8 Double+4 Single）

	液压系统最高工作压力（MPa） Max pressure
	14

	液压系统流量L/min Discharge
	227

	最大牵引力（kN） Max tractor force
	144

	爬坡性能 Grade ability
	30°

	前进各档速度 (Km/h) Forward Speed
	F1:0-3.29

	
	F2:0-5.82

	
	F3:0-9.63

	后退各档速度 (Km/h) Rear Speed
	R1:0-4.28

	
	R2:0-7.59

	
	R3:0-12.53


标准配置Standard Configurations

	序号S/N
	名称Item
	厂家Manufacturer

	1
	发动机Engine
	潍柴 WEICHAI

	2
	液力变矩器
Torque Converter
	SINOMACH

	3
	变速箱
Gear box
	SINOMACH

	4
	转向离合器
Steering clutch
	荣成金润通 JINRUNTON

	5
	制动器
Brake
	尚义五环WUHUAN

	6
	齿轮泵
Gear pump
	潍柴传控 WEICHAI

	7
	多路阀
Valve
	潍柴传控 WEICHAI

	8
	履带板
Track shoe
	辽鞍或攀钢LIAOAN
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