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1、966图片
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2、966性能参数 Specification
	· Overall Dimension 总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）*
	8714(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿）
	2965(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度*
	3048(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）*
	3550(mm)

	5
	Wheel base轴距
	3300(mm)

	6
	Min. ground clearance最小离地间隙
	498(mm)

	· Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	6000(Kg)

	2
	Operating weight操作重量
	19500KG

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	3.7(m3)，可选2.6-5.0 (m3)

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	3393(mm)

	5
	Dump reach卸载距离
	1365(mm)

	6
	Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径
	6350(mm)

	· Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	ShangChai 上柴 SC11CB240.1G2B1                                                            

	2
	Type形式
	Direct injection. 直喷 

	3
	Rated output额定功率
	175 (kW)

	5
	Total exhaust of cylinder排气量
	10.5(L)

	9
	Rated speed额定转速
	2200(r/min)

	10
	Max. Torque最大扭矩
	912(N.M)@1400 r/min

	· Transmission System传动系统

	1
	Model型号
	ZF采孚 4BP210

	2
	Type形式
	3-elements single stage
三相单级

	3
	Gear shift position档位
	 4F、 3 R前四后三档位

	4
	Speed 速度（F/R）
	Forward：
6.78/13.24/24.38/37.45km/h
Reverse：
7.15/13.93/25.48km/h

	5
	Max. drawing force最大牵引力
	180kN

	6
	Size of tire轮胎型号
	23.5-25-20PR

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	SGP2100-2080-02020R01

	2
	System pressure系统压力
	20MPa

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	D32Ⅱ-YL20

	5
	Pilot valve先导阀型号
	单手柄先导阀DXS-00

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	SGP2100-2080-02020R01

	2
	Model of redirector  转向器型号
	BZZ3-E100B

	3
	Model of flow magnifying valve 流量放大阀
	ZLF25A11

	4
	System pressure转向系统压力
	16MPa

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动器

	2
	Air pressure制动气压
	6-7.5(kgf/cm2)

	3
	Type of parking brake停车制动形式
	Manual Caliper Disc Brake
[bookmark: _GoBack]手动钳盘式制动

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	350(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	24(L)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	35(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	245（L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	30/24(L)


3、966装载机配置表
	序号
	名    称
	型号
	厂    家
	产地

	1
	发动机
	SC11CB240.1G2B1
	上柴
	中国

	2
	变矩器
	ZF4BP210
	采孚
	中国

	3
	变速箱
	ZF4BP210
	采孚
	中国

	4
	驱动桥
	966.6A/8A
	徐州美驰
	中国

	5
	轮胎
	23.5-25-20PR L-3
	江苏徐轮
	中国

	6
	转向装置
	BZZ3-E100B
	镇江液压件厂
	中国

	7
	流量放大阀
	ZLF25A11
	临海高宇
	中国

	8
	转向油泵:
	SGP2100-2080-02020R01
	济南液压泵
	中国

	9
	工作液压油泵: 
	SGP2100-2080-02020R01
	济南液压泵
	中国

	10
	多路阀
	D32Ⅱ-YL20
	临海高宇
	中国

	11
	先导阀
	DXS-00
	临海高宇
	中国

	12
	空调
	
	豫新
	中国


(说明:BP210只有1个取力口，4WG200有2个取力口布置泵）
4、 性能特点 
（1）车架主铰接创新设计“配对”圆锥滚子轴承结构，增大接触面积，即使在恶劣工况下也能确保铰接的可靠性；
（2）采用ZF4BP210双变系统 ，变速箱为电液操纵的动力换档定轴式 ，并能实现强制降速 ，操纵简便安全 ，作业效率高；
（3）采用小排量的转向器和低压控制的负荷传感全液压流量放大阀式转向系统，使方向盘的操纵非常轻松灵活，大大降低了劳动强度；方向盘采用可调装置，使操纵更舒适方便
（4）以模拟仿真、试验验证为基础，创新设计分流散热液压系统，能够使整机液压系统在任何工况下得到合理及充分的散热，提高散热器使用效率和液压系统的可靠性；
（5）T系列外观护罩大开门设计，散热器前部进风口与后部出风口均可打开。全新驾驶室升级，超强密封，整机噪音远低国家标准；
（6）整车继电器、保险丝盒集中布置，工作装置黄油嘴引至车架侧面，测压口布置在辅助箱前部等人性化设计，维护保养更方便。
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