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1、955T图片
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2、955T性能参数 Specification
	· Overall Dimension总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）*
	8015(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿）
	2800(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度*
	2928(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）*
	3450(mm)

	5
	Wheel base轴距
	3100(mm)

	6
	Min. ground clearance最小离地间隙
	450(mm)

	· Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	5000(Kg)

	2
	Operating weight操作重量
	16200KG

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	3.1(m3)，可选2.2-4.5 (m3)

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	3136(mm)

	5
	Dump reach卸载距离
	1121(mm)

	6
	Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径
	5970(mm)

	· Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	WeiChai潍柴
WP10G220E343
	WeiChai潍柴
WD10G220E23

	2
	Type形式
	Electronic fuel injection电控
	Direct injection. 直喷

	3
	Emission level 排放
	Ⅲ
	Ⅱ

	4
	Rated output额定功率
	162KW
	162 (kW)

	5
	 Displacement排量
	9.726
	9.726(L)

	6
	Rated speed额定转速
	2000
	2000(r/min)

	7
	Max. Torque最大扭矩
	980(N.M)
	900(N.M)@1400 r/min

	· Transmission System传动系统

	1
	Model型号
	HANGCHI杭齿ZL50D-038

	2
	Type形式
	4-elements.single stage
单级四元件

	3
	Gear shift position档位
	 2F、1R前二后一档位

	4
	Speed速度（F/R）
	F：15.9/40.3  R：11.7

	5
	Max. drawing force最大牵引力
	170kN

	6
	Size of tire轮胎型号
	23.5-25-16PR L-3

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	JHP3100

	2
	System pressure系统压力
	18MPa

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	GDF-32-YL18

	5
	Pilot valve先导阀型号
	无（选配）

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	JHP2080L01

	2
	Model of redirector  转向器型号
	TLF2J-800-22-A

	3
	Model of priority valve 优先阀
	YXL-F250F-N7

	4
	System pressure转向系统压力
	16MPa

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动器

	2
	Air pressure制动气压
	6-7.5(kgf/cm2)

	3
	Type of parking brake停车制动形式
	Clamp brake鼓式制动

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	280(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	24(L)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	45(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	245（L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	18/18(L)


3、955T装载机配置表
	序号
	名称
	型号
	厂家
	产地

	1
	发动机
	WP10G220E343/WD10G220E23
	潍柴
	中国

	2
	变矩器
	ZL50D-038
	杭齿
	中国

	3
	变速箱
	[bookmark: _GoBack]ZL50D-038
	杭齿
	中国

	4
	驱动桥
	956-21-A10000/955-23-A10000
	常林
	中国

	5
	轮胎
	23.5-25-16PR L-3
	江苏徐轮
	中国

	6
	转向装置
	TLF2J-800-22-A
	镇江液压件厂
	中国

	7
	优先阀
	YXL-F250F-N7
	镇江液压件厂
	中国

	8
	转向油泵:
	JHP2080L01
	济南液压泵
	中国

	9
	工作液压油泵: 
	JHP3100
	济南液压泵
	中国

	10
	多路阀
	GDF-32-YL18
	临海高宇
	中国

	11
	工作软轴操纵
	WJ11-50-157
	洛阳万军
	中国

	12
	空调（选装）
	GQT-314
	河南豫新
	中国



4、性能特点
（1）整机轴距为3100mm，产品定位为高效节能型，适合松散物料铲装作业；
（2）车架铰接采用圆锥滚子轴承铰接设计，可靠性更高；
（3）液压系统采用双泵合流，创新引入分流散热系统，增加散热流量，降低液压油温至85℃以下；
（4）T系列外观护罩大开门设计，散热器前部进风口与后部出风口均可打开。全新驾驶室升级，超强密封，整机噪音远低国家标准；
（5）整车继电器、保险丝盒集中布置，工作装置黄油嘴引至车架侧面，测压口布置在辅助箱前部等人性化设计，维护保养更方便。
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