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产品名称：WHEEL LOADER
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产品型号：937H
主要规格：
Operating weight：10200kg
Rated output：97kW/92kW
Rated load：3000kg
产品描述

详细参数表
	· Overall Dimension 总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）*
	6983(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿）
	2305(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度*
	2430(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）*
	3136(mm)

	5
	Wheel base轴距
	2750(mm)

	6
	Min. ground clearance最小离地间隙
	360(mm)

	· Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	3000(Kg)

	2
	Operating weight操作重量
	10200KG

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	1.7(m3)，可选1.4-3.2 (m3)

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	2934(mm)

	5
	Dump reach卸载距离
	1043(mm)

	6
	Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径
	5185(mm)

	· Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130                                                            
	WeiChai   WP6G125E22

	2
	Type形式
	Direct injection. 直喷 

	3
	Rated output额定功率
	97 (kW)
	92 (kW)

	5
	Displacement排气量
	5.9 (L)
	6.75 (L)

	9
	Rated speed额定转速
	2200(r/min)

	10
	Max. Torque最大扭矩
	440(N.M)@1500 rpm
	500(N.M)@1500 rpm

	· Transmission System传动系统

	1
	Model型号
	BS428DX2+YJ315GZ-6F3
	BS428DX2+YJ315GZ-6F2

	2
	Type形式
	Power shift动力换档

	3
	Gear shift position档位
	 4 F、 2 R前四后二档位

	4
	Speed 速度（F/R）
	F:7.8/14.7/23.5/41.2
R：10.8/31.6

	5
	Max. drawing force最大牵引力
	96kN

	6
	Size of tire轮胎型号
	17.5-25-12PR

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	CBGj2100(SAE) 100ml/r

	2
	System pressure系统压力
	16MPa

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	GDF25-16/
YGDF-25-YL16（for pilot valve）

	5
	Pilot valve先导阀型号 （选 optional）
	DXS-00（for pilot valve）

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	CBGj2100(SAE)

	2
	Model of redirector  转向器型号
	TLF2J-500-20-A

	3
	Model of priority valve 优先阀
	YXL-F250F-14N7-A

	4
	System pressure转向系统压力
	14MPa

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动器

	2
	Air pressure制动气压
	0.7~0.8 MPa

	3
	Type of parking brake停车制动形式
	clamp brake鼓式制动

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	130(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	13.5(L)(Cummins)
	17(L)(Weichai)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	35(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	120（L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	16/15(L)


3、937H装载机配置表
	序号
	名    称
	型号
	厂    家
	产地

	1
	发动机
	6BT5.9-C130
	康明斯
	中国

	
	
	WP6G125E22
	潍柴动力
	

	2
	变矩器
	YJ315GZ-6F3 (For Cummins)
	沃克
	中国

	
	
	YJ315GZ-6F2 (For Weichai)
	
	

	3
	变速箱
	BS428DX2
	杭齿
	中国

	4
	驱动桥
	ZL30系列
	云宇
	中国

	5
	轮胎
	17.5-25-12PR L-3
	
	中国

	6
	转向装置
	TLF2J-500-20-A
	镇江液压件厂
	中国

	7
	优先阀
	YXL-F250F-14N7-A
	镇江液压件厂
	中国

	8
	转向油泵:
	CBGj2100(SAE)
	济南液压泵
	中国

	9
	工作液压油泵: 
	
	
	中国

	10
	多路阀
	YGDF-25-YL16/GDF25-16
	高宇
	中国

	11
	先导阀
	DXS-00/无
	临海
	中国

	12
	先导供油阀
	DGf-00/无
	高宇
	中国

	13
	空调
	GQT-314
	豫新
	中国
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