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933 Underground Wheel Loader
	Dimension（机体尺寸）

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）*
	6863(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（轮胎外沿）
	2305(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度*
	2460(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）*
	2400-2650(mm)

	5
	Wheel base轴距
	2750(mm)

	6
	Tyre Gap轮矩
	1855(mm)

	7
	Min. ground clearance最小离地间隙
	370(mm)

	Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	3000(KG)

	2
	Operating weight操作重量
	10200(KG)

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	1.7(m3)

	4
	Max Breakout Force最大崛起力
	96(KN)

	5
	Max. dump clearance最大卸载高度
	2850(mm)

	6
	Dump reach卸载距离
	1030(mm)

	7
	Dump Angle任意位置卸载角
	≥450

	8
	Min. turning radius最小转弯半径

	
	(1)Bucket outside铲斗外沿
	5600(mm)

	
	(2)Rear wheel outside后轮胎外沿
	5205(mm)

	9
	Articulated Angle 铰接角
	38+10

	10
	Rear Axle Oscillation Angle后桥摆动角
	+11o

	11
	Bucket lifting time铲斗举升时间
	≤5.1(sec.)

	12
	Bucket lowering time铲斗下降时间
	≤3.0(sec.)

	13
	Bucket Dumping time翻斗时间
	≤1.1(sec.)

	14
	Travelling Speed F3R3行驶速度，前三后三档位

	                                                     
	(1) F1前进一档
	7.3

	
	(2)F2前进二档
	15.7

	
	(3) F3前进三档
	35

	
	(1) R1后退一挡
	7.8

	
	(2) R2后退二档
	16.8

	
	(3) R3后退三档
	36

	Engine发动机

	1
	Model型号
	Chinese YUCHAI YC6B125-T20(B7635)

	2
	Type形式
	Direct Injection, Natural Asipiration, Water cooling直喷、自然吸气、水冷

	3
	Rate Power 额定功率
	92(KW)

	4
	Stroke/Bore 缸径/行程
	108 /125 (mm)

	5
	Displacement排量
	6.87 (L)

	6
	Starting Motor启动马达电压
	24(V)

	7
	Rated Speed 额定转速
	2200(r/min)

	8
	Max Torque最大扭矩
	440(N.M)

	9
	Starting Type启动形式
	Pressurized Air

	10
	Min Fuel Consumption 最小燃油消耗率
	242 (g/Kw.h)

	Transmission/Torque System变速系统

	（一）Torque变矩器

	1
	Мodel型号
	 Chinese Changlin

	2
	Type形式
	single stages, single Plate, three elements 

	3
	Torque Rate变矩系数
	3.1

	4
	Cooling Type冷却形式
	Oil cooling pressure cricling

	(二)、Transmission变速箱

	1
	Моdel型号
	Chinese Changlin

	2
	Тype形式
	Powershift, spur gear parallel shaft, constant-mesh
动力换档，圆柱直齿长啮合

	3
	Speeds档位
	 F3R3前三后三档位

	(三)、Axle and Tyre 桥轮胎

	1
	Drive type主传动形式
	One spirial bevel gear单级螺伞锥齿轮

	2
	Gear Ratio主传动速比
	3.889

	3
	Hub Reduction终传动形式
	Single planetary gear单级行星轮

	4
	Gear ratio终传动速比
	4.941

	5
	Total Ratio总速比
	19.216

	6
	Мax Tracking force最大牵引力
	83kN

	7
	Tyre轮胎型号
	17.5-25-12PR

	Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	CBGj2100（SAE）

	2
	System pressure系统压力
	160(kgf/cm2)

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	GDF-32D2

	4
	Lifting Cylinder举升油缸尺寸
	Ф125*70*697(mm)

	5
	Dump Cylinder翻斗油缸尺寸
	Ф150*70*470 (mm)

	 Steering System转向系统

	1
	Type形式
	Articulated, Fully hydraulic steering车架铰接，全液压转向

	2
	Model of steering pump转向泵型号
	CBGj2050

	3
	Model of redirector  转向器型号
	BZZ1-E400C+FKA-143020

	4
	System pressure转向系统压力
	14MPA

	5
	Steering Cylinder转向油缸规格
	Ф70*40*323(mm)

	Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Air over oil, four wheels brake气顶液四轮制动

	2
	Air pressure制动气压
	7-8(kgf/cm2)   (0.7~0.8 MPa)

	3
	Emergerncy Brake紧急制动形式
	Automatic Air Cut Off 自动断气制动

	4
	 Parking Brake停车制动形式
	clamp brake鼓式制动器Manual Air cut off手动

	Oil Capacity

	1
	Fuel(diesel)燃油
	130(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	17(L)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	35(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	120(L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	16/15(L)
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