[image: ]

www.sinomachhiglobal.com

957Z LOADER SPECIFICATIONS
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Techiniacl Specification 性能参数
	Overall Dimension总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）
	8120(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿）
	2800(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度
	[bookmark: _GoBack]2928(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）
	3450(mm)

	5
	Wheel base轴距
	3300(mm)

	6
	Min. ground clearance最小离地间隙
	450(mm)

	Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	5000(Kg)

	2
	Operating weight操作重量
	17300KG

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	3.1(m3)，optional 2.2-4.5 (m3)

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	3136(mm)

	5
	Dump reach卸载距离
	1121(mm)

	6
	Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径
	6192(mm)

	Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	Cummins
6LTAA9.3-C220
	ShangChai
SC11CB220G2B1

	2
	Type形式
	Direct injection. 直喷

	3
	Rated output额定功率
	162kW

	5
	Total exhaust of cylinder排气量
	9.3L
	10.45L

	9
	Rated speed额定转速
	2200rpm

	10
	Max. Torque最大扭矩
	940N.m/1400rpm
	920N.M/1400 rpm

	Transmission System传动系统

	1
	Model型号
	ZF采孚4BP210

	2
	Type形式
	3-elements single stage
三相单级

	3
	Gear shift position档位
	4F、3 R前四后三档位

	4
	Speed速度（F/R）
	6.8/7.1，13.3/14.0，25.2/26.5，39.6

	5
	Max. drawing force最大牵引力
	170kN

	6
	Size of tire轮胎型号
	23.5-25-16PR

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	SGP2100/2080R01

	2
	System pressure系统压力
	18MPa

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	YGDF32Ⅱ-YL18

	5
	Pilot valve先导阀型号
	单手柄先导阀DXS-00

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	SGP2100/2080R01

	2
	Model of redirector  转向器型号
	TLF2J-800-22-A

	3
	Model of priority valve 优先阀
	YXL-F250F-N7

	4
	System pressure转向系统压力
	16MPa

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动器
Multi-disc wet type brake optional选装多盘片湿式制动

	2
	Air pressure制动气压
	6-7.5(kgf/cm2)

	3
	Type of parking brake停车制动形式
	Manual control cutting-off air brake手动控制切断气压制动

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	280(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	24(L)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	45(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	180（L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	18/18(L)
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