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1、957H图片
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2、957H性能参数 Specification
	· Overall Dimension总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）*
	8390(mm)

	2
	Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿）
	2800(mm)

	3
	Bucket width铲斗宽度*
	2928(mm)

	4
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）*
	[bookmark: _GoBack]3450(mm)

	5
	Wheel base轴距
	3300(mm)

	6
	Min. ground clearance最小离地间隙
	450(mm)

	· Technical Specification性能参数

	1
	Rated load额定载重量
	5000(Kg)

	2
	Operating weight操作重量
	17300KG

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	3.1(m3)，可选2.2-4.5 (m3)

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	3136(mm)

	5
	Dump reach卸载距离
	1121(mm)

	6
	Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径
	6192(mm)

	· Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	Cummins 康明斯6LTAA 9.3
	ShangChai上柴SC11CB220G2B1

	2
	Type形式
	Direct injection. 直喷

	3
	Rated output额定功率
	162 (kW)

	5
	Total exhaust of cylinder排气量
	9.3 (L)
	10.45（L）

	9
	Rated speed额定转速
	2200(r/min)

	10
	Max. Torque最大扭矩
	940(N.M)@1400 rpm
	920(N.M)@1400 rpm

	· Transmission System传动系统

	1
	Model型号
	CHANGLIN常林 957H.4C

	2
	Type形式
	Power shift动力换档

	3
	Gear shift position档位
	 3 F、 3 R前三后三档位

	4
	Speed速度（F/R）
	6.8/8，10.8/14.3，32/34.1

	5
	Max. drawing force最大牵引力
	160kN

	6
	Size of tire轮胎型号
	23.5-25-16PR

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	JHP3100A

	2
	System pressure系统压力
	18MPa

	3
	Model of Muti-way directional valve 多路阀型号
	YGDF32Ⅱ-YL18

	5
	Pilot valve先导阀型号
	单手柄先导阀DXS-00

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	JHP2080S

	2
	Model of redirector  转向器型号
	TLF1-E1000B+FKB6020

	3
	Model of priority valve 优先阀
	YXL-F250F-N7

	4
	System pressure转向系统压力
	16MPa

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动器

	2
	Air pressure制动气压
	6-7.5(kgf/cm2)

	3
	Type of parking brake停车制动形式
	Caliper disc brake钳盘式制动

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	280(L)

	2
	Engine lubricating oil机油
	24(L)

	3
	Oil for converter and gear box变速箱油
	45(L)

	4
	Oil for hydraulic system液压系统油
	180（L)

	5
	Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油
	18/18(L)


3、957H装载机配置表
	序号
	名称
	型号
	厂家
	产地

	1
	发动机
	6LTAA 9.3
	广西康明斯
	中国

	
	
	SC11CB220G2B1
	上柴
	

	2
	变矩器
	957H.2D（For Cummins）
	常林
	中国

	
	
	957H.2C（For ShangChai）
	
	

	3
	变速箱
	957H.4C
	常林
	中国

	4
	驱动桥
	957-21-A10000
957-23-A10000
	常林
	中国

	5
	轮胎
	23.5-25-16PR L-3
	江苏徐轮
	中国

	6
	转向装置
	TLF1-E1000B+FKB6020
	镇江液压件厂
	中国

	7
	优先阀
	YXL-F250F-N7
	镇江液压件厂
	中国

	8
	转向油泵:
	JHP2080S
	济南液压泵
	中国

	9
	工作液压油泵: 
	JHP3100A
	济南液压泵
	中国

	10
	多路阀
	YGDF32Ⅱ-YL18
	临海高宇
	中国

	11
	先导阀
	DXS-00
	临海高宇
	中国

	12
	空调
	GQT-314
	河南豫新
	中国



4、性能特点
（1）整机轴距长达3300mm，为行业内中高端设计，可适用于重载及恶劣环境等大部分工况；
（2）第三代单板车架全新设计，结构更合理，强度更高。车架铰接采用圆锥滚子轴承铰接设计，可靠性更高；
（3）液压系统采用双泵合流，创新引入分流散热系统，增加散热流量，降低液压油温至85℃以下；
（4）T系列外观护罩大开门设计，散热器前部进风口与后部出风口均可打开。全新驾驶室升级，超强密封，整机噪音远低国家标准；
（5）整车继电器、保险丝盒集中布置，工作装置黄油嘴引至车架侧面，测压口布置在辅助箱前部等人性化设计，维护保养更方便。
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