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ZG026S/ZG027S技术规格Technical specification
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	技术规格Specifications
	单位Unit
	参数Parameter

	
	
	ZG026S

司机棚
	ZG027S

驾驶室

	基本参数Basic parameter

	整机质量Machine weight
	kg
	2700
	2800

	标配斗容Rated bucket capacity
	m3
	0.065

	标准斗宽Width of bucket
	mm
	460

	性能参数Performance parameter

	发动机Engine model
	
	 Yanmar 3TNV80F

	发动机额定功率Engine power
	kW/rpm
	14.6/2400

	排放Emission
	
	EPA Tier 4 Final/Europe Stage V

	爬坡能力Max. Grade ability
	
	70%

	斗杆最大挖掘力Max. digging force of arm
	kN
	14.8

	铲斗最大挖掘力Max. Digging force of bucket
	kN
	24

	行驶速度Traveling speed
	km/h
	2/3.1

	平台回转速度Slewing speed of platform
	rpm
	10

	作业参数Operating parameter

	最大挖掘高度Max.digging height
	mm
	4390

	最大挖掘深度Max.digging depth
	mm
	2800

	最大垂直挖掘深度Max.vertical digging depth
	mm
	2310

	最大挖掘半径Max.digging radius
	mm
	4800

	最大地面挖掘半径Max.digging radius on ground level
	mm
	4680

	最大卸载高度Max.dumping height
	mm
	3060

	最小回转半径Min.slewing radius
	mm
	775


	运输尺寸Transportation dimension

	Overall length总长（运输状态）
	mm
	4200

	Overall width总宽（运输状态）
	mm
	1550

	Overall height总高（运输状态）
	mm
	2480

	其他参数Other Parameter

	Width of undercarriage履带宽度(车宽）
	mm
	1550

	Length of track履带长度
	mm
	2020

	Width of track履带板宽度
	mm
	300

	Track gauge履带轴距
	mm
	1540

	Height between undercarriage and ground

最小离地间隙
	mm
	300

	Height between platform and ground

平衡重离地高度（配重)
	mm
	575

	Platform tail turning radius尾部回转半径
	mm
	775

	Fuel tank capacity燃油箱容量
	L
	33

	Hydraulic oil tank capacity液压油箱容量
	L
	22

	Arm length斗杆长度
	mm
	1300

	Boom length动臂长度
	mm
	2090

	动臂左偏移量
	mm
	615

	动臂右偏移量
	mm
	565


最小尾部回转半径？





