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	技术规格Specifications
	单位Unit
	参数Parameter

	
	
	ZG035S

司机棚
	ZG036S

驾驶室

	基本参数Basic parameter

	整机质量Machine weight
	kg
	3700
	3800

	标配斗容Rated bucket capacity
	m3
	0.12

	标准斗宽Width of bucket
	mm
	650

	性能参数Performance parameter

	发动机Engine model
	
	 Yanmar 3TNV88F

	发动机额定功率Engine power
	kW/rpm
	18.2/2200

	排放Emission
	
	EPA Tier 4 Final/Europe Stage V

	爬坡能力Max. Grade ability
	
	30°

	斗杆最大挖掘力Max. digging force of arm
	kN
	18.2

	铲斗最大挖掘力Max. Digging force of bucket
	kN
	30.4

	行驶速度Traveling speed
	km/h
	2.4/4.4

	平台回转速度Slewing speed of platform
	rpm
	9

	作业参数Operating parameter

	最大挖掘高度Max.digging height
	mm
	4910

	最大挖掘深度Max.digging depth
	mm
	3000

	最大垂直挖掘深度Max.vertical digging depth
	mm
	2690

	最大挖掘半径Max.digging radius
	mm
	5500

	最大地面挖掘半径Max.digging radius on ground level
	mm
	5345

	最大卸载高度Max.dumping height
	mm
	3545

	最小回转半径Min.slewing radius
	mm
	

	运输尺寸Transportation dimension

	Overall length总长（运输状态）
	mm
	4880

	Overall width总宽（运输状态）
	mm
	1740

	Overall height总高（运输状态）
	mm
	2550

	其他参数Other Parameter

	Width of undercarriage履带宽度(车宽）
	mm
	1740

	Length of track履带长度
	mm
	2155

	Width of track履带板宽度
	mm
	300

	Track gauge履带轴距
	mm
	1650

	Height between undercarriage and ground

最小离地间隙
	mm
	295

	Height between platform and ground

平衡重离地高度（配重)
	mm
	595

	Platform tail turning radius尾部回转半径
	mm
	860

	Fuel tank capacity燃油箱容量
	L
	50

	Hydraulic oil tank capacity液压油箱容量
	L
	40

	Arm length斗杆长度
	mm
	1400

	Boom length动臂长度
	mm
	2540

	动臂左偏移量
	mm
	550

	动臂右偏移量
	mm
	800
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