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	技术规格Specifications
	单位Unit
	参数Parameter

	
	
	ZG017S
	ZG018S

	基本参数Basic parameter

	整机质量Machine weight
	kg
	1800

	标配斗容Rated bucket capacity
	m3
	0.04

	标准斗宽Width of bucket
	mm
	450

	性能参数Performance parameter

	发动机Engine model
	
	Kubota D902
	 Yanmar 3TNV74F

	发动机额定功率Engine power
	kW/rpm
	11.8/2300
	11.2/2400

	排放Emission
	
	EPA Tier 4 Final/Europe Stage V

	爬坡能力Max. Grade ability
	
	58%

	斗杆最大挖掘力Max. digging force of arm
	kN
	9.5

	铲斗最大挖掘力Max. Digging force of bucket
	kN
	16

	行驶速度Traveling speed
	km/h
	2.2/4.3

	平台回转速度Slewing speed of platform
	rpm
	9.5

	作业参数Operating parameter

	最大挖掘高度Max.digging height
	mm
	3570

	最大挖掘深度Max.digging depth
	mm
	2270

	最大垂直挖掘深度Max.vertical digging depth
	mm
	1910

	最大挖掘半径Max.digging radius
	mm
	3910

	最大地面挖掘半径Max.digging radius on ground level
	mm
	3840

	最大卸载高度Max.dumping height
	mm
	2480

	最小回转半径Min.slewing radius
	mm
	1440

	运输尺寸Transportation dimension

	Overall length总长（运输状态）
	mm
	2440

	Overall width总宽（运输状态）
	mm
	990

	Overall height总高（运输状态）
	mm
	2405

	其他参数Other Parameter

	Width of undercarriage履带宽度(车宽）
	mm
	990/1300

	Length of track履带长度
	mm
	1593

	Width of track履带板宽度
	mm
	230

	Track gauge履带轴距
	mm
	1230

	Height between undercarriage and ground

最小离地间隙
	mm
	145

	Height between platform and ground

平衡重离地高度（配重)
	mm
	460

	Platform tail turning radius尾部回转半径
	mm
	650

	Fuel tank capacity燃油箱容量
	L
	19

	Hydraulic oil tank capacity液压油箱容量
	L
	13.7

	Arm length斗杆长度
	mm
	950

	Boom length动臂长度
	mm
	1828

	转向头向左转角度
	
	57°

	转向头向右转角度
	
	61°
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