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GYA4200/GYA4500履带式摊铺机
[image: GYA4200发车][image: GYA4500PAVER]                                        

1.性能特点、优势：
· 小型摊铺机用途广泛，可用于市政道路，室内作业，小型区域工程等等
· 东风康明斯电喷发动机, 功率强劲, 可靠性高；低温启动性能好
· 配备全液压自动伸缩熨平板，摊铺宽度1.8-4.5m无级可调
· 行走驱动系统采用原装进口的液压柱塞泵、行星减速机、柱塞马达，可靠性高；闭式控制左右独立驱动方式,保证履带驱动系统运行平稳，可实现灵活转向，转场方便
· 采用多种动力输出方式，液压泵直接与发动机耦合连接，连接可靠，动力传动效率高
· 螺旋布料器叶片和输料底板等部位均选用高耐磨合金材料或耐磨钢板,可靠性高,使用寿命长
· 行走系统采用橡胶履带板，使履带具有很强的附着力，增加摊铺机的稳定性，并对路面起保护作用
· 大容量料斗及可折叠顶推滚轮及能满足大型料车供料的要求，又能够满足通过狭小空间的要求
· 振捣系统无级调速，保证摊铺密实度
· 外置多点式丙烷气加热装置，点火可靠，加热速度快且热量分布均匀，并具有熄火自动断气功能，提高使用安全性
· 加热系统配备进口品牌发电机，发电机驱动方式液压马达直接驱动，特点是传动效率高。

2.技术参数 Specification
	　
	项目 Item
	单位 Unit
	GYA4200/GYA4500

	主要参数
Main
specification
	行走方式
Traveling type
	　
	履带式

	
	基本摊铺宽度
Basic paving width
	m
	1.8
	2.0

	
	最大摊铺宽度
Max. paving width
	m
	4.2
	4.5

	
	最大摊铺厚度
Max. paving thickness
	mm
	200

	
	摊铺工作速度
Paving speed
	m/min
	0-20

	
	行驶速度
Traveling speed
	km/h
	0-4.5

	
	理论生产率
Theoretical productivity
	t/h
	200

	
	料斗容量
Hopper capacity
	t
	8

	
	爬坡能力
Gradeability
	%
	≥20

	
	平整度误差(纵波)
Flatness deviation (longitudinal wave)
	mm/3m
	2

	
	横波误差
Transverse wave deviation
	%
	±0.02

	
	拱度调节范围
Degree of adjustment
	%
	-1～+3

	发动机
Engine
	生产厂商
Manufacturer
	　
	康明斯 Cummins

	
	型号 Model
	　
	QSB3.9-C125

	
	燃油箱容量
Fuel tank capacity
	L
	115

	
	额定功率
Rated power
	kW
	93

	
	额定转速
Rated speed
	rpm
	2200

	
	电气系统
Electric system
	V
	24

	
	排放标准
Emission
	　
	国3

	行走履带
Crawler
	接地面积
Grounding area
	mm*mm
	2425*260

	
	履带间距
Crawler spacing
	mm
	1284

	
	履带板宽度
Crawler width
	mm
	260

	熨平系统
Ironing System
	熨平板型式
Screed type
	　
	液压伸缩
Hydraulic

	
	液压伸缩范围
Telescopic range
	m
	1.8~3.6
	2.0~4.0

	
	压实方式
Compaction type
	　
	单捣 Single

	
	振捣频率
Compaction frequency
	HZ
	25

	
	振捣振幅
Compaction amplitude
	mm
	5

	
	加热方式
Heating type
	　
	电气加热
Electrical/Gas heating

	尺寸及重量
Dimension & weight
	总长
Length
	mm
	5500

	
	总宽(基本段)
Width(main)
	mm
	2050

	
	总高(驾驶室)
Height (Cabin)
	mm
	3415

	
	运输高度
Transport height
	mm
	2765

	
	总质量
Total weight
	t
	10.5





3. GYA 4500摊铺机主要配置表
	序号
	名称
	品牌
	制造厂（国别）
	工作参数
	整机用量

	1
	发动机
	东风康明斯
	中国
	93kW/2200rpm
	1个

	2
	行走泵
	萨奥
	美国
	0～28ml/r、34MPa
	2个

	3
	螺旋泵
	凯斯帕
	[bookmark: _GoBack]意大利
	28ml/r、20MPa
	1个

	4
	刮板泵
	康斯克
	德国
	27ml/r、16MPa
	1个

	5
	振捣泵
	康斯克
	德国
	11ml/r、16MPa
	1个

	6
	辅助泵
	康斯克
	德国
	11ml/r、16MPa
	1个

	7
	行走马达
	力士乐
	德国
	17/28ml/r、35MPa
	2个

	8
	螺旋马达
	怀特
	美国
	300ml/r、16MPa
	2个

	9
	刮板马达
	镇江液压
	中国
	315ml/r、16MPa
	2个

	10
	振捣马达
	长源
	中国
	16ml/r、16MP
	4个

	11
	行走减速机
	邦飞利
	意大利
	V=80/13500NM
	2个

	12
	调平仪
	通联
	中国
	两纵
	2纵

	13
	螺旋传感器
	通联
	中国
	超声波式
	2个

	14
	刮板控制器
	公司产品
	中国
	
	2个

	15
	仪表
	VDO/科蒂斯
	德国/美国
	
	1套

	16
	熨平板
	公司产品
	中国
	单振捣液压伸缩
	1套
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