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1、620CX图片
[image: 7d7af1a3b76afa3245a9e5999b73c7e]

2、620CX性能参数 Specification
	· Overall Dimension 总尺寸

	1
	Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）
	6074

	2
	Overall width（at stabilizer ）总宽（前后轮外侧处）
	2546

	3
	Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）
	2932

	4
	Height(To the top of the digging pole)整机高度(到挖掘臂顶部)
	3620

	5
	Wheel base轴距
	2220

	6
	Back wheel Tread后轮轮距
	2070

	7
	Fore wheel Tread前轮轮距
	2070

	8
	Min. ground clearance最小离地间隙（支腿板）
	400

	9
	Min. turning radius最小转弯半径（Center of outer front wheel）
	4380

	10
	Min. turning radius最小转弯半径（Outside of bucket）
	5240

	11
	Max. drawing force最大牵引力
	≥90 kN

	· Main Loading Technical Specification装载主要技术参数

	1
	Rated load额定载重量
	30kN

	2
	Operating weight操作重量
	10000±300kg

	3
	Rated bucket capacity额定斗容
	1.2m³（4-in-1）

	4
	Max. dump clearance最大卸载高度
	2767 mm

	5
	Dump reach卸载距离
	839 mm

	7
	Max lifting capability 最大提升能力
	43kN

	8
	Max. load breakout force最大掘起力
	＞60 kN

	9
	Shoveling depth铲挖深度
	150 mm

	· Main Digging Technical Specification挖掘主要技术参数

	1
	Rated digging bucket capacity额定挖掘斗斗容
	0.25(m3)

	2
	Arm and Boom斗杆和动臂
	Telescopic stick

	2.1
	Max. digging depth最大挖掘深度（mm）
	4333-5502 mm

	2.2
	Max. digging radius最大挖掘半径（mm）
	5420-6525 mm

	2.3
	Max. dumping height 最大卸载高度（mm）
	3615-4355 mm

	2.4
	Max. digging height最大挖掘高度（mm）
	5332-6072 mm

	3
	Central offset 中心偏移量
	±550 mm

	4
	Max. digging force最大挖掘力
	56.6±10% kN

	5
	Bucket rotation angle挖斗旋转角度
	201°

	· Diesel engine发动机

	1
	Model型号
	玉柴YC4DK100-T304 （stage 3）

	2
	Type形式
	Direct injection. Turbocharged. Water cooling
直列、增压、水冷

	3
	Rated output额定功率
	73.5 kW

	5
	Total exhaust of cylinder排气量
	3.621 L

	9
	Rated speed额定转速
	2200 rpm

	10
	Max. Torque最大扭矩
	400N.m / 1600-1800 rpm

	· Transmission System传动系统

	1
	Torque Converter液力变矩器
	徐州传动

	2
	Transmission case变速箱
	徐州传动

	3
	Axle 驱动桥
	徐州传动

	4
	Gear shift position档位
	4 F、 4 R

	5
	Speed 速度（F/R）
	6/10/21/38
6/10/21/38

	6
	Max. drawing force最大牵引力
	70kN

	7
	Size of tire轮胎型号
	16.9-28TL

	· Working Hydraulic System工作液压系统

	1
	Model of oil pump工作油泵型号
	1163132J41I

	2
	System pressure系统压力
	235 bar

	3
	Multi-way directional valve 多路阀（先导）
	装载阀：ZL20HYCL-03
挖掘阀：DLV20YCL-08

	4
	Priority（Optional） pressure 先导（选装）压力
	30 bar

	· Steering System转向系统

	1
	Model of steering pump转向泵型号
	HPT3-50/P124-20

	2
	Model of redirector  转向器型号
	BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C

	3
	Model of priority valve 优先阀
	YXL-F160L-16N7-D

	4
	System pressure转向系统压力
	160 bar

	· Brake System制动系统

	1
	Type of traveling brake 行车制动形式
	全液压免维护湿式制动
Full hydraulic maintenance-free wet brakes

	2
	Type of parking brake停车制动形式
	软轴操纵，钳盘式制动
Flexible shaft control, Caliper disc brake

	· Oil Capacity加油量

	1
	Fuel(diesel)燃油
	151(L)

	2
	Oil for hydraulic system液压系统油
	102(L)
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3、620CX挖掘装载机标准配置表
	序号
	名    称
	型号
	厂    家
	产地

	1
	发动机
	YC4DK100-T304
	玉柴
	中国

	2
	双变
	CA6053336S
	CARRARO
	意大利

	3
	前桥
	CA558769S
	CARRARO
	意大利

	4
	后桥
	CA605335S
	CARRARO
	意大利

	5
	工作油泵
	HPT3-50/P124-20
	泊姆克
	中国

	6
	转向器
	BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C
	镇江液压件厂
	中国

	7
	优先阀
	YXL-F160L-16N7-D
	镇江液压件厂
	中国

	8
	装载多路阀
	ZL20HYCL-03
	海宏
	中国

	
	挖掘多路阀 
	DLV20YCL-08
	海宏
	中国

	9
	装载多路阀
	ZL20HYCL-03
	海宏
	中国

	
	挖掘多路阀 
	DLV20YCL-08
	海宏
	中国

	
	装载先导阀
	XDG6D-6TC-00
	海宏
	中国

	
	挖掘先导阀
	左先导阀XD6U-4TL-00
右先导阀XD6U-4TR-00
	海宏
	中国

	
	支腿先导阀
	2TH6L06-03-CL
	海宏
	中国

	10
	刹车泵
	MCBD3125
	VIMOTER
	意大利

	11
	空调
	BKG11C/GQT-302
	博格思众/豫新
	中国



4、 性能特点 
1) 标配玉柴国三发动机；CARRARO电液控制前进后退，电控变速箱及前后桥传动系统，整体式车架、侧移H型支腿设计。
2) 液压系统配置先导操纵系统，配置国内一流品质的液压元件，并为装载端、挖掘端配置了辅助油路，挖掘端油缸极限位置带缓冲功能。
3) 全液压免维护湿式制动，双踏板控制，具有单边制动，实现原地转向，适应更小作业环境。
4) 正转八连杆装载工作装置，卸载高，掘起力大，铲斗平动性好，并配有铲斗地面自动找平系统，工作更快捷。
5) 高强度结构设计挖掘工作装置，作业高效，可配备多种作业机具。
6) 装载、挖掘采用全液压先导控制，操纵轻便灵活，控制更精确。
7) 符合ROPS/FOPS全视野驾驶室，宽敞明亮，视野开阔。
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