Laboratory

Trockenschrank

DO 30 (Digitalanzeige)
TO 30 (Touchscreen)
DO 55 (Digitalanzeige)
TO 55 (Touchscreen)
DO 80 (Digitalanzeige)
TO 80 (Touchscreen)
DO 120 (Digitalanzeige)
TO 120 (Touchscreen)

Connect & Go

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de

Trockenschrank TO 80 – Touchscreen-Anzeige

Die innovativen Trockenschränke von DRAGLAB, die in Forschung, Industrie und Medizin für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, vereinen Effizienz und Leistung mit außergewöhnlich hoher Präzision und kurzer Aufheizzeit – all das gehört zu den angebotenen Vorteilen.

Präzises Trocknen leicht gemacht mit den Trockenschränken von DragLab

Aplicaciones :

Die Trockenschränke von DragLab sind die effektivsten und zuverlässigsten Geräte für präzises Trocknen, Sterilisation und thermische Tests – sie benötigen lediglich eine Stromquelle für den Betrieb. Dabei wird erhitzte Luft in einer kontrollierten Kammer zirkuliert, um Feuchtigkeit aus Proben zu entfernen, was eine gleichmäßige Trocknung und stabile Temperatur gewährleistet. Das System mit erzwungener oder natürlicher Konvektion verteilt die Wärme gleichmäßig und ermöglicht konsistente, reproduzierbare Ergebnisse in verschiedenen Anwendungen. Die isolierte Kammer reduziert Wärmeverluste, steigert die Effizienz und sorgt für ein stabiles Arbeitsumfeld. Die Trockenschränke von DragLab erfordern nur minimalen Wartungsaufwand – regelmäßige Reinigung genügt. Ein ordnungsgemäßer Luftstrom und korrekt eingestellte Temperaturwerte sind entscheidend, um optimale Trocknungsleistung zu erzielen.

Laboratorios científicos y de investigación
Aplicaciones industriales y de aseguramiento de la calidad
Procesos de temperatura de alta precisión, incluyendo distribución homogénea del calor y secado sin residuos
Procesos libres de contaminación, esterilización y aplicaciones conforme a las normas de seguridad

Experimentos de laboratorio confiables y precisos con condiciones de prueba constantes
Tareas de laboratorio versátiles, incluyendo preparación de medios y pruebas de materiales
Calentamiento programado para aplicaciones industriales, científicas y de investigación

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de

Trockenschrank TO 80 – Touchscreen-Anzeige

Qualität und Fachkompetenz

DragLab ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, was unser unerschütterliches Engagement für Qualität und Exzellenz widerspiegelt. Wir optimieren kontinuierlich unsere Produktionsprozesse, um sicherzustellen, dass jeder Schritt effizient und wirkungsvoll ist. Durch fortlaufende Entwicklung und Innovation streben wir danach, die Branchenstandards zu erfüllen und zu übertreffen. Unser kundenorientierter Ansatz stellt die Bedürfnisse und Zufriedenheit unserer Kunden in den Mittelpunkt und motiviert uns, strenge Qualitätskontrollprotokolle einzuhalten. Dieses Engagement gewährleistet, dass Laborgeräte von DragLab stets den höchsten Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit entsprechen.

Die Laborgeräte von DragLab werden mit großer Sorgfalt aus hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt, um selbst den strengsten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unser Engagement für Exzellenz und Innovation treibt eine kontinuierliche Weiterentwicklung an, basierend auf täglicher Nutzung und dem Fortschritt moderner Technologien. ‚Qualität und Fachkompetenz‘ bedeutet nicht nur beeindruckendes Produktdesign – es spiegelt die Unternehmenspolitik wider, bei der höchste Einsatzbereitschaft und kundenorientierter Service im Mittelpunkt stehen. Dieses Engagement gilt für alle DragLab Produkte, die den aktuellen europäischen Standards entsprechen und das CE-Zeichen tragen.

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de

Trockenschrank TO 80 – Touchscreen-Anzeige

Die innovativen Trockenschränke von DRAGLAB, die in Forschung, Industrie und Medizin für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, vereinen Effizienz und Leistung mit außergewöhnlich hoher Präzision und kurzer Aufheizzeit – all das gehört zu den angebotenen Vorteilen.

Dimensions:
Merkmale :

Belüftungssystem :
Luftstrom mit forcierter Umluft durch einen Ventilator .
Kapazität :
Nutzvolumen der Kammer: 80 Liter .
Display:
Intuitiver Touchscreen mit benutzerfreundlicher Software.
Steuerung :
Programmierbarer PID-Mikroprozessor .
Temperatur :
Temperaturregelbereich von +20 °C bis 300 °C .
Timer:
Zeitschaltbereich von 1 Minute bis 99:59 Stunden oder kontinuierlich .
Innenregale :
Zwei Standardregale .
Innenkammer :
Funktioneller Edelstahl AISI 304 .
Gehäuse :
Galvanisierter Stahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung .
Schutz :
Automatischer thermostatischer Schutz .
Temperaturhomogenität :
Gemäß DIN 12880 .
Sicherheit :
Europäische Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU .
Garantie :
2 Jahre weltweite Garantie .

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de

Trockenschrank TO 80 – Touchscreen-Anzeige

Technische Daten :

Temperatur
Arbeitstemperaturbereich	min. +20°C bis +250°C
Temperaturschwankung	0.1°C
Temperaturgenauigkeit	± 0.3 % (über den gesamten Skalenbereich)
Temperatureinheit	Leicht wählbar zwischen Celsius und Fahrenheit
Temperatursensor	1 Pt100 Sensor DIN Klasse A in 2-Leiter-Schaltung
Regelungstechnik
Spracheinstellung	Englisch
Steuerung	Adaptiver, multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Anzeige	Intuitiver Touchscreen mit benutzerfreundlicher Software
Timer	Digitaler Rückwärtszähler zur Zielzeiteinstellung
Timer-Steuerung	Einstellbar von 1 Minute bis 99:59 Stunden oder kontinuierlich
Startverzögerung	Programmierbare Zeitverzögerungsfunktion
Sollwert-Wartefunktion	Der Timer startet erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
Einstellbare Parameter	Temperatur und Zeit, automatisch einstellbarer Lüfter
Standardausstattung
Tür	Vollisolierte Edelstahltür mit Türverriegelung
Kalibrierzertifikat	Kalibrierzertifikat bei +100 °C (optional)
Innenraum	Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl AISI 304 auf allen Seiten
Dichtung	Dichtung aus synthetischem Gummi
Gehäuse	Galvanisierter Stahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung
Isolierung	Vollständig isolierte Kammer mit Steinwolle, bedeckt mit einer Aluminiumschicht zur Sicherstellung hoher Temperaturstabilität
Notknopf	Manueller Notfallknopf
Außenmaße	600 (B) x 620 (T) x 730 (H) mm
Einlegeböden	2 verchromte Einlegeböden
Sicherheit
Selbstdiagnosesystem	Akustischer Alarm zur Fehleranalyse
Alarm	Akustisch, abschaltbar, einstellbarer Grenzwert über das unabhängige Temperatursicherheitsgerät
Normen	Integriertes unabhängiges Temperatursicherheitsgerät mit optischem Alarm gemäß DIN 12880 / EN 61010-1 und EN 61010-2-010 gemäß EU-Richtlinie 2014/35/EU / EN 61326-1:2013 und EN 61326-1 gemäß EU-Richtlinie 2014/30/EU
Klasse	Klasse I gemäß EU-Richtlinie MDD 93/42/EWG
Schutzklasse	IP20 gemäß EN 60529

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de

Trockenschrank TO 80 – Touchscreen-Anzeige

Technische Daten :

Innenraum
Innenmaße	440 (B) x 440 (T) x 440 (H) mm
Kammer	Leicht zu reinigender Edelstahl, Werkstoff-Nr.: EN 1.4301 (AISI 304)
Nutzvolumen	120 Liter
Standardregale	2 verchromte Einlegeböden
Maximale Anzahl der Regale	10
Zulässige Gesamtlast	150 Kg
Belastung pro Regal	15 Kg
Belüftung
Lüfter	Umluft durch leise Luftturbine, automatisch einstellbar
Betriebsbedingungen
Installation	Der Abstand zwischen der Wand und der Rückseite des Geräts muss mindestens 15 cm betragen. Der seitliche Abstand darf nicht weniger als 5 cm betragen. Der Abstand zur Decke muss mindestens 20 cm betragen.
Temperatur	+5 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% rF
Elektrische Daten
Spannung	230 volt, 50/60Hz
Leistung	1500 watt
Versandinformationen
Zolltarifnummer	8419 8998
Ungefähre Abmessungen inkl. Verpackung	720 (B) x 730 (T) x 940 (H) mm
Nettogewicht	51Kg
Bruttogewicht inkl. Verpackung	57Kg

Bestellinformationen

Beschreibung	Modell	Artikelnummer
Trockenschrank 80 L – Touchscreen-Anzeige – UMGEBUNGSTEMPERATUR: +20 ºC bis 250 ºC – 230V, 50/60Hz	TO 80	3082.000

* Andere Spannungen auf Anfrage erhältlich

DragLab | D-65760 Eschborn, Germany | www.drag-lab.de