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6×40W 蜂眼 + 5W 三合一动画激光摇头灯用户手册
6颗40W蜂眼+5W三合一动画激光摇头灯使用说明书











产品技术参数：
电压：AC90-240v
功率： 350 w
频率：50-60Hz
[bookmark: _GoBack]灯珠： 6 颗40 w 4合1灯珠
激光： 5 w 3 合1
通道： 39 CH/ 5 1 CH/ 6 3 CH
控制模式：DMX/主从/声控
水平扫描：540度
垂直扫描：270度
频闪：1-25次/秒或随机
显示屏：液晶/英语WQERFWSFRF
净重： 9.5 kg.
尺寸： 28.4 * 23.5 * 41.4 cm（ 灯具尺寸）

1、DMX Settings（DMX地址和通道设置）
此选项是用来设置DMX通信地址和通道模式，按“Enter”键可进入设置，地址按“UP”键可进行地址编号递增，反则“DOWN”键可进行地址编号递减，选好地址后按“Enter”保存退出，通道方面有39 CH/ 5 1 CH/ 6 3 CH 通道模式选择。

2、Run Mode （灯体工作模式设置）
此选项是用来设置灯体工作模式，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行工作模式选择，工作模式依次有“DMX512”、“Slow”、“Fast”、“Sound”和“manual”,选好工作模式后按“Enter”保存退出。
DMX512: 控台操作模式。	
Slow: 慢速自走模式	
Fast: 快速自走模式	
Sound 声控自走模式	
manual: 手动模式，可进行场景设置，可联机

3、Invert PAN/TILT(XY轴反向设置)
此选项是对X/Y轴方向进行反向设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可对X/Y轴是否反向选择，选择“Yes”表示X/Y轴反向,选择“NO”表示X/Y轴不反向,选好方向后按“Enter”保存退出。


4、Display Set (显示屏设置)
此选项是对显示板液晶字体倒向、中英文显示和背光灯进行设置，按“Enter”键可进入设置，液晶背光灯按“UP”键或者“DOWN”键可进行开关选择，选择“Yes”表示液晶背光灯一直长亮,不关断，选择“NO”表示没有按键操作连续20秒后关断,直到有按键操作时重新开启。选好设置后按“Enter”保存退出。
Invert Word 字体倒向		
English/Chinese: 中英文转换		
LCD Backlight on 液晶背光灯开启设置
5、Manual Set(手动模式设置)
此选项是对灯体场景参数进行设置，按“Enter”键可进入保存，可进行联机运行，前提灯体的工作模式（Run Mode）要设置为manul,也就是手动模式才有效，断电后，下一次开机可恢复前一次开机状态。
6、Sound Sence（声控灵敏度调节）
此选项是对灯体声控灵敏度进行开关设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行0~100级度灵敏度进行选择，选好灵敏度后，后按“Enter”保存退出。
7、System Set(系统参数设置)
	S ystem Information(系统信息)：
		The version:V1 软件版本号			
Default Settings: 恢复出厂设置				
Code Settings: 密码通道				
密码通道时，用户需要转入密码才能查看和设置XY微调和灯珠白平衡参数
密码个数为4个，按“UP”键或者“DOWN”键输入,出厂密码是“DOWN DOWN UP UP ”
PAN_INIT: X轴微调			
TILT_INIT: Y轴微调				
ROTA_INIT: 旋转透镜微调				
ZOOM_INIT: 调焦微调				
SET_R: 红色电流			
SET_G: 绿色电流			
SET_B: 蓝色电流			
SET_W: 白色电流			
		
8、Reset（灯体复位）
用户选择复位后，等待3秒，灯体将进行复位。

通道表：
	43 通道
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	X轴
	0-255
	0-540度

	2
	X轴微调
	0-255
	16bit可调

	3
	Y轴
	0-255
	0-205度

	4
	Y轴微调
	0-255
	16bit可调

	5
	XY速度
	0-255
	速度由快到慢

	6
	调焦
	0-255
	角度由小变大

	7
	旋转
	0-127
	0-60度

	
	
	128-191
	由快到慢无级转顺

	
	
	192-255
	由慢到快无级转逆

	8
	总调光
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	9
	频闪
	0-3
	亮灯

	
	
	4-203
	同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ）

	
	
	204-255
	随机频闪

	10
	R调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	11
	G调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	12
	B调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	13
	W调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	14
	色温
	0-255
	线性色温调节

	15
	染色
	0-255
	内置颜色渐变

	16
	静态效果
	0-255
	

	17
	动态效果
	0-255
	

	18
	动态效果速度
	0-255
	由慢到快（配合15通道）

	19
	背景色R
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	20
	背景色G
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	21
	背景色B
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	22
	背景色W
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	23
	复位
	0-250
	无功能

	
	
	251-255
	灯体复位5s有效

	24
	激光开关灯
	0
	关灯

	
	
	1 - 255
	开灯1-100%

	25
	激光自走模式的效果速度选择
	0 - 26
	默认自走速度

	
	
	27 - 127
	自走效果整体速度由慢到快，注意如是静态图案须要加变化效果才可以看到调节速度效果

	
	声控模式的灵敏度选择
	128 - 255
	选择声控灵敏度

	26
	激光图案组
	0 - 127
	每16个数值选择一个图案组

	
	激光动态效果组
	128 - 255
	每16个数值选择一个动态效果组

	27
	激光图案选择
	0 - 255
	每5个数值选择一个图案

	
	激光动态效果选择
	0 - 1
	播放选中的动态效果组全部节目

	
	
	2 - 255
	每2个数值选择一个效果节目

	28
	激光颜色
	0 - 3
	原颜色

	
	
	4 - 31
	固定七彩颜色选择，每4个数值选一个

	
	
	32-35
	七彩换色效果

	
	
	36-39
	红绿蓝三色换色效果

	
	
	40-43
	原彩色换色效果

	
	
	44 - 239
	多种组合流水效果，每4个数值选一个

	
	
	240 - 255
	渐绘效果

	29
	激光颜色速度
	0 - 3
	颜色速度关闭

	
	
	4 - 127
	颜色速度由慢到快，正相

	
	
	128 - 255
	颜色速度由慢到快，反相

	30
	激光图案线
	0 - 63
	加亮线扫描速度选择

	
	
	64 - 127
	线扫描速度选择

	
	激光图案点
	128 - 255
	点扫描速度选择

	31
	激光图案大小
	0 - 255
	图案由大到小选择

	32
	激光旋转Z
	1 - 127
	旋转Z角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Z速度选择

	33
	激光旋转X
	1 - 127
	旋转X角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转X速度选择

	34
	激光旋转Y
	1 - 127
	旋转Y角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Y速度选择

	3 5
	激光水平移动
	1 - 127
	水平移动位置选择

	
	
	128 - 255
	水平移动速度选择

	3 6
	激光垂直移动
	1 - 127
	垂直移动位置选择

	
	
	128 - 255
	垂直移动速度选择

	3 7
	激光缩放
	1 - 127
	缩放大小选择

	
	
	128 - 255
	缩放速度选择

	3 8
	激光渐绘
	1 - 255
	渐绘速度选择

	3 9
	激光X波浪
	1 - 127
	X波浪速度选择

	
	激光Y波浪
	128 - 255
	Y波浪速度选择

	40
	灯圈总调光
	0-255
	灯圈总调光

	41
	灯圈动态效果
	0-255
	灯圈动态效果每8个数值选择一个效果

	42
	灯圈动态效果速度
	0-255
	灯圈动态效果速度由慢到快

	43
	灯圈频闪
	0-255
	灯圈频闪由慢到快



	67 通道
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	X轴
	0-255
	0-540度

	2
	X轴微调
	0-255
	16bit可调

	3
	Y轴
	0-255
	0-205度

	4
	Y轴微调
	0-255
	16bit可调

	5
	XY速度
	0-255
	速度由快到慢

	6
	调焦
	0-255
	角度由小变大

	7
	旋转
	0-127
	0-60度

	
	
	128-191
	由快到慢无级转顺

	
	
	192-255
	由慢到快无级转逆

	8
	总调光
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	9
	频闪
	0-3
	亮灯

	
	
	4-203
	同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ）

	
	
	204-255
	随机频闪

	10
	R调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	11
	G调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	12
	B调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	13
	W调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	14
	色温
	0-255
	线性色温调节

	15
	染色
	0-255
	内置颜色渐变

	16
	静态效果
	0-255
	

	17
	动态效果
	0-255
	

	18
	动态效果速度
	0-255
	由慢到快（配合15通道）

	19
	背景色R
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	20
	背景色G
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	21
	背景色B
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	22
	背景色W
	0-255
	由暗到亮进行线性调光

	23
	复位
	0-250
	无功能

	
	
	251-255
	灯体复位5s有效

	24
	点控
	0-255
	R LED1

	25
	点控
	0-255
	G LED1

	26
	点控
	0-255
	B LED1

	27
	点控
	0-255
	在 LED1 中

	28
	点控
	0-255
	R LED2

	29
	点控
	0-255
	G LED2

	30
	点控
	0-255
	B LED2

	31
	点控
	0-255
	在 LED2 中

	32
	点控
	0-255
	R LED3

	33
	点控
	0-255
	G LED3

	34
	点控
	0-255
	B LED3

	35
	点控
	0-255
	在 LED3 中

	36
	点控
	0-255
	R LED4

	37
	点控
	0-255
	G LED4

	38
	点控
	0-255
	B LED4

	39
	点控
	0-255
	在 LED4 中

	40
	点控
	0-255
	R LED5

	41
	点控
	0-255
	G LED5

	42
	点控
	0-255
	B LED5

	43
	点控
	0-255
	在 LED5 中

	44
	点控
	0-255
	R LED6

	45
	点控
	0-255
	G LED6

	46
	点控
	0-255
	B LED6

	47
	点控
	0-255
	在 LED6 中

	48
	激光开关灯
	0
	关灯

	
	
	1 - 255
	开灯1-100%

	49
	激光自走模式的效果速度选择
	0 - 26
	默认自走速度

	
	
	27 - 127
	自走效果整体速度由慢到快，注意如是静态图案须要加变化效果才可以看到调节速度效果

	
	声控模式的灵敏度选择
	128 - 255
	选择声控灵敏度

	5 0
	激光图案组
	0 - 127
	每16个数值选择一个图案组

	
	激光动态效果组
	128 - 255
	每16个数值选择一个动态效果组

	5 1
	激光图案选择
	0 - 255
	每5个数值选择一个图案

	
	激光动态效果选择
	0 - 1
	播放选中的动态效果组全部节目

	
	
	2 - 255
	每2个数值选择一个效果节目

	5 2
	激光颜色
	0 - 3
	原颜色

	
	
	4 - 31
	固定七彩颜色选择，每4个数值选一个

	
	
	32-35
	七彩换色效果

	
	
	36-39
	红绿蓝三色换色效果

	
	
	40-43
	原彩色换色效果

	
	
	44 - 239
	多种组合流水效果，每4个数值选一个

	
	
	240 - 255
	渐绘效果

	5 3
	激光颜色速度
	0 - 3
	颜色速度关闭

	
	
	4 - 127
	颜色速度由慢到快，正相

	
	
	128 - 255
	颜色速度由慢到快，反相

	5 4
	激光图案线
	0 - 63
	加亮线扫描速度选择

	
	
	64 - 127
	线扫描速度选择

	
	激光图案点
	128 - 255
	点扫描速度选择

	5 5
	激光图案大小
	0 - 255
	图案由大到小选择

	56
	激光旋转Z
	1 - 127
	旋转Z角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Z速度选择

	57
	激光旋转X
	1 - 127
	旋转X角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转X速度选择

	58
	激光旋转Y
	1 - 127
	旋转Y角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Y速度选择

	59
	激光水平移动
	1 - 127
	水平移动位置选择

	
	
	128 - 255
	水平移动速度选择

	60
	激光垂直移动
	1 - 127
	垂直移动位置选择

	
	
	128 - 255
	垂直移动速度选择

	6 1
	激光缩放
	1 - 127
	缩放大小选择

	
	
	128 - 255
	缩放速度选择

	6 2
	激光渐绘
	1 - 255
	渐绘速度选择

	6 3
	激光X波浪
	1 - 127
	X波浪速度选择

	
	激光Y波浪
	128 - 255
	Y波浪速度选择

	64
	灯圈总调光
	0-255
	灯圈总调光

	65
	灯圈动态效果
	0-255
	灯圈动态效果每8个数值选择一个效果

	66
	灯圈动态效果速度
	0-255
	灯圈动态效果速度由慢到快

	67
	灯圈频闪
	0-255
	灯圈频闪由慢到快



	5 5 通道
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	红色的
	0-255
	红色调光

	2
	红细
	0-255
	红色微调

	3
	绿色的
	0-255
	绿色调光

	4
	格林芬
	0-255
	绿色微调

	5
	蓝色的
	0-255
	蓝色调光

	6
	蓝细
	0-255
	蓝色微调

	7
	白色的
	0-255
	白色调光

	8
	白色细粉
	0-255
	白色微调

	9
	线性 CTO
	0-255
	线性色温调节

	10
	微距色彩
	0-255
	宏功能颜色

	11
	频闪
	0-255
	主光频闪

	12
	调光器
	0-255
	主光总调光

	13
	调光精细
	0-255
	主光总调光微调

	14
	平底锅
	0-255
	X轴

	15
	潘·菲恩
	0-255
	X轴微调

	16
	倾斜
	0-255
	Y轴

	17
	倾斜微调
	0-255
	Y轴微调

	18
	功能
	0-255
	功能通道

	19
	重置
	0-255
	复位

	20
	飞涨
	0-255
	调焦

	21
	缩放旋转
	0-255
	透镜旋转

	22
	形状选择
	0-255
	内置效果选择

	23
	形状速度
	0-255
	内置效果速度调节

	24
	形状渐变
	0-255
	内置效果淡化

	25
	形状 R
	0-255
	内置效果前景红色调光

	26
	G 形状
	0-255
	内置效果前景绿色调光

	27
	B 形状
	0-255
	内置效果前景蓝色调光

	28
	形状 W
	0-255
	内置效果前景白色调光

	29
	形状调光器
	0-255
	内置效果前景总调光

	30
	背景调光器
	0-255
	内置效果背景总调光

	31
	形状转变
	0-255
	内置效果转变

	32
	形状偏移
	0-255
	关闭内置效果

	33
	前景频闪
	0-255
	前景频闪

	34
	背景频闪
	0-255
	背景频闪

	35
	背景选择
	0-255
	背景选择

	36
	激光开关灯
	0
	关灯

	
	
	1 - 255
	开灯1-100%

	37
	激光自走模式的效果速度选择
	0 - 26
	默认自走速度

	
	
	27 - 127
	自走效果整体速度由慢到快，注意如是静态图案须要加变化效果才可以看到调节速度效果

	
	声控模式的灵敏度选择
	128 - 255
	选择声控灵敏度

	38
	激光图案组
	0 - 127
	每16个数值选择一个图案组

	
	激光动态效果组
	128 - 255
	每16个数值选择一个动态效果组

	39
	激光图案选择
	0 - 255
	每5个数值选择一个图案

	
	激光动态效果选择
	0 - 1
	播放选中的动态效果组全部节目

	
	
	2 - 255
	每2个数值选择一个效果节目

	40
	激光颜色
	0 - 3
	原颜色

	
	
	4 - 31
	固定七彩颜色选择，每4个数值选一个

	
	
	32-35
	七彩换色效果

	
	
	36-39
	红绿蓝三色换色效果

	
	
	40-43
	原彩色换色效果

	
	
	44 - 239
	多种组合流水效果，每4个数值选一个

	
	
	240 - 255
	渐绘效果

	41
	激光颜色速度
	0 - 3
	颜色速度关闭

	
	
	4 - 127
	颜色速度由慢到快，正相

	
	
	128 - 255
	颜色速度由慢到快，反相

	42
	激光图案线
	0 - 63
	加亮线扫描速度选择

	
	
	64 - 127
	线扫描速度选择

	
	激光图案点
	128 - 255
	点扫描速度选择

	43
	激光图案大小
	0 - 255
	图案由大到小选择

	44
	激光旋转Z
	1 - 127
	旋转Z角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Z速度选择

	45
	激光旋转X
	1 - 127
	旋转X角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转X速度选择

	46
	激光旋转Y
	1 - 127
	旋转Y角度选择

	
	
	128 - 255
	旋转Y速度选择

	47
	激光水平移动
	1 - 127
	水平移动位置选择

	
	
	128 - 255
	水平移动速度选择

	48
	激光垂直移动
	1 - 127
	垂直移动位置选择

	
	
	128 - 255
	垂直移动速度选择

	49
	激光缩放
	1 - 127
	缩放大小选择

	
	
	128 - 255
	缩放速度选择

	50
	激光渐绘
	1 - 255
	渐绘速度选择

	51
	激光X波浪
	1 - 127
	X波浪速度选择

	
	激光Y波浪
	128 - 255
	Y波浪速度选择

	52
	灯圈总调光
	0-255
	灯圈总调光

	53
	灯圈动态效果
	0-255
	灯圈动态效果每8个数值选择一个效果

	54
	灯圈动态效果速度
	0-255
	灯圈动态效果速度由慢到快

	55
	灯圈频闪
	0-255
	灯圈频闪由慢到快







常规维护

清洁与保养
设备要求进行日常清洁保养，设备使用寿命长短很大程度取决于操作环境和日常清洁维护，打开任何盖子之前要断掉电源
光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

警告信息
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