                    [image: ]
       
 www.sinomach-hi.com
            
GYD03J型振动压路机
GYD03J DOUBLE DRUM VIBRATORY ROLLER
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	规格型号： GYD03J型振动压路机

	MODEL: GYD03J Double drum vibratory roller

	一、主要特点 Characteristic
适用于城市道路、城际及县乡公路，水利工程、体育场和其他工业场地等一般路面基层和沥青面层的压实和修补。
It is suitable for compaction and repair of general pavement base layer and asphalt surface layer of city roads, intercity and county and township highways, water conservancy projects, stadiums and other industrial sites.
二、性能特点
1，机械驱动，两档行驶速度；
Mechanical drive, two speeds.
2，液压前轮振动，单幅单频，激振力大，压实性能好；
Hydraulic front wheel vibration, single amplitude and single frequency, large excitation force, good compaction performance.
3，液压转向，链接式支架；
Hydraulic steering, link frame.
4，配置防腐蚀洒水箱；自然喷洒水系统，可选配电控压力；
Configuration of corrosion-resistant sprinkler tanks; natural sprinkler system, optional electronically controlled pressure.
5、配有可供选购的平板拖车，便于施工转移。
Comes with an optional flatbed trailer for easy construction transfer.

	二、主要技术参数 Main parameters

	1、整机质量 Operating weight
	3000 kg

	2、振动轮直径 Vibratory drum diameter
	800 mm

	3、压实宽度 Vibratory drum width
	1000 mm

	4、轴距 Wheel base
	2100mm

	5、静线载荷 Static line pressure
	162 N/cm

	6、最小离地间隙 Min. ground clearance
	210 mm

	7、振动频率 Vibratory frequency
	50 Hz

	8、激振力 Centrifugal force
	35 kN

	9、理论振幅 Vibratory amplitude
	0.58 mm

	10、爬破能力 Grade ability
	20%

	11、行驶速度 Travelling speed
	Ⅰ：2 km/h   Ⅱ：5.6 km/h

	12、最小转弯半径 Min. turning radius
	3950 mm

	13、外形尺寸 Dimensions
	3020mm×1320mm×2460mm

	14、燃油箱容量 Fuel tank capacity
	58 L

	15、洒水箱容量 Water tank capacity
	120 L

	16、液压油箱 Hydraulic oil tank
	68L

	17、发动机 Engine
	常柴 CHANGCHAI

	柴油机型号 Model
	ZN390Q

	型式 type
	3cylinder in-line， 4 stroke，water cooled

	额定转速 Rated speed
	2400 r/min

	额定功率 Rated power
	25 kW



主要配置说明  Main configuration
	序号
S/N
	名 称
ITEM
	规格型号
MODEL
	数量
NO.
	制造商
MANUFACTURER

	1
	柴油机
 Engine
	[bookmark: _GoBack]ZN390Q
	1
	常州常柴股份有限公司
CHANGCHAI

	2
	双联齿轮泵
Double gear pump
	G5-10-6
	1
	派克(天津)特精液压有限公司
PAIKER

	3
	振动马达
Hydraulic motor
	GM5-6
	1
	派克(天津)特精液压有限公司
PAIKER

	4
	转向器
Steering gear
	BZZ1-80
	1
	镇江液压件有限公司
ZHENJIANG
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